Beilage  : 1 

1 | Name der Funkstelle | KOEFLACH 2
2 | Standortbezeichnung | Gößnitzberg
3 | Lizenzinhaber |
4 | Senderbetreiber |
5 | Sendefrequenz in  MHz | 92,90
6 | Programmname |
7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | 015E01 01 | 47N03 35 | WGS84
8 | Seehöhe (Höhe über NN) in m | 885
9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | 11,0
10 | Senderausgangsleistung in dBW |
11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total) | 20,0
12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | D
13 | Erhebungswinkel in Grad +/- |
14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- |
15 | Polarisation | H
16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)
| Grad | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50
| H | 0,0 | 6,5 | 10,9 | 14,3 | 16,3 | 18,1
| V | | | | | |
| Grad | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110
| H | 19,3 | 19,8 | 20,0 | 19,8 | 19,3 | 18,1
| V | | | | | |
| Grad | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170
| H | 16,3 | 14,3 | 10,9 | 6,5 | 0,0 | -10,5
| V | | | | | |
| Grad | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230
| H | -8,0 | -3,1 | -1,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9
| V | | | | | |
| Grad | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290
| H | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | -0,9
| V | | | | | |
| Grad | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350
| H | -0,9 | -0,9 | -1,9 | -3,1 | -8,0 | -10,5
| V | | | | | |
17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.
18 | RDS - PI Code | Land | Bereich | Programm
| lokal | A hex | hex | hex
| gem. EN 50067 Annex D | überregional | A hex | hex | hex
19 | Technische Bedingungen für: | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1
| | Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2
| | Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5
| | RDS – Zusatzsignale: EN 62106

20

Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)

21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein ) | ja
22 | Bemerkungen

Anzahl der Einträge: 1