Beilage  : 1 

1	Name der Funkstelle	 	BERNHARDSCHLAG	
2	Standortbezeichnung	Feuerwehr	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 107,60	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	014E13 23	48N32 11	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 869	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 15,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 20,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	 11,9	 11,9	 12,0	 12,5	 13,3	 14,3	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	 15,3	 16,7	 17,6	 18,5	 19,1	 19,6	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	 19,8	 19,9	 20,0	 19,9	 19,9	 19,9	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	 19,8	 19,9	 19,9	 19,9	 20,0	 19,9	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	 19,8	 19,6	 19,1	 18,5	 17,6	 16,7	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 15,3	 14,3	 13,3	 12,5	 12,0	 11,9	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	JA	
22	Bemerkungen	

Anzahl der Einträge: 1