Beilage  : 1 

1	Name der Funkstelle	 	ASPANG 2	
2	Standortbezeichnung	Kulmariegel	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	  89,60	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	016E07 25	47N32 56	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 818	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	  6,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 19,8	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	  5,8	  4,9	  4,5	  4,4	  4,4	  4,4	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	  4,5	  4,9	  5,8	  6,7	  7,9	  8,8	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	 10,8	 12,1	 13,7	 15,1	 16,4	 17,4	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	 18,4	 19,0	 19,5	 19,7	 19,8	 19,7	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	 19,5	 19,0	 18,4	 17,4	 16,4	 15,1	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 13,7	 12,1	 10,8	  8,8	  7,9	  6,7	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 2 

1	Name der Funkstelle	 	BADEN 4	
2	Standortbezeichnung	Waltersdorfer Straße	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 100,20	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	016E14 40	48N00 08	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 222	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 38,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 16,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 ND	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	 16,0	 16,0	 16,0	 16,0	 16,0	 16,0	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	 16,0	 16,0	 16,0	 16,0	 16,0	 16,0	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	 16,0	 16,0	 16,0	 16,0	 16,0	 16,0	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	 16,0	 16,0	 16,0	 16,0	 16,0	 16,0	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	 16,0	 16,0	 16,0	 16,0	 16,0	 16,0	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 16,0	 16,0	 16,0	 16,0	 16,0	 16,0	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	ja	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 3 

1	Name der Funkstelle	 	BERNDORF 2	
2	Standortbezeichnung	Guglzipf	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	  87,60	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	016E06 46	47N56 19	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 466	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 23,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 17,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	 15,7	 15,1	 14,1	 12,8	 11,5	  9,6	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	  7,5	  5,0	  1,6	 -2,0	 -5,0	 -8,0	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	 -8,0	 -8,0	 -8,0	 -8,0	 -8,0	 -8,0	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	 -5,0	 -2,0	  1,6	  5,0	  7,5	  9,6	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	 11,5	 12,8	 14,1	 15,1	 15,7	 16,3	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 16,6	 16,9	 17,0	 16,9	 16,6	 16,3	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 4 

1	Name der Funkstelle	 	BRUCK AN DER LEITHA	
2	Standortbezeichnung	EVN Mast	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	  91,10	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	016E44 01	48N00 52	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 158	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 50,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 19,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 ND	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	 19,0	 19,0	 19,0	 19,0	 19,0	 19,0	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	 19,0	 19,0	 19,0	 19,0	 19,0	 19,0	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	 19,0	 19,0	 19,0	 19,0	 19,0	 19,0	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	 19,0	 19,0	 19,0	 19,0	 19,0	 19,0	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	 19,0	 19,0	 19,0	 19,0	 19,0	 19,0	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 19,0	 19,0	 19,0	 19,0	 19,0	 19,0	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 5 

1	Name der Funkstelle	 	ERNSTBRUNN	
2	Standortbezeichnung	Leiser Berge	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 101,00	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	016E22 17	48N33 31	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 450	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 19,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 22,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 H	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H	 -3,0	 -8,0	  2,0	  7,0	 12,0	 15,4	
	V							
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H	 18,0	 20,0	 21,3	 22,0	 21,9	 21,2	
	V							
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H	 19,7	 17,8	 15,0	 11,6	  8,0	  3,0	
	V							
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H	 -3,0	  2,5	  7,3	 10,5	 13,5	 15,9	
	V							
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H	 17,3	 18,6	 19,2	 19,4	 19,1	 18,5	
	V							
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H	 17,1	 15,5	 13,2	 10,6	  7,9	 -3,0	
	V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 6 

1	Name der Funkstelle	 	GFOEHL	
2	Standortbezeichnung	Silo	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 107,40	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	015E29 36	48N30 58	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 580	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 25,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 26,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 ND	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	 26,0	 26,0	 26,0	 26,0	 26,0	 26,0	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	 26,0	 26,0	 26,0	 26,0	 26,0	 26,0	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	 26,0	 26,0	 26,0	 26,0	 26,0	 26,0	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	 26,0	 26,0	 26,0	 26,0	 26,0	 26,0	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	 26,0	 26,0	 26,0	 26,0	 26,0	 26,0	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 26,0	 26,0	 26,0	 26,0	 26,0	 26,0	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 7 

1	Name der Funkstelle	 	HOLLABRUNN 2	
2	Standortbezeichnung	Haberg	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 104,70	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	016E03 54	48N29 02	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 414	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 25,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 22,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	 15,2	 16,9	 17,8	 18,2	 18,1	 17,6	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	 16,8	 16,0	 15,2	 14,8	 14,1	 12,9	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	 10,4	  7,0	  4,5	  3,5	  4,9	  9,5	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	 12,7	 15,3	 17,5	 19,1	 20,3	 21,0	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	 21,4	 21,6	 21,6	 21,4	 21,1	 20,8	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 21,3	 22,0	 21,7	 20,1	 17,0	 14,3	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	ja	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 8 

1	Name der Funkstelle	 	HORN 2	
2	Standortbezeichnung	Steindlberg	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 101,60	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	015E39 12	48N42 18	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 530	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 35,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 29,9	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 H	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H	  5,0	  5,0	  4,0	  3,0	  3,0	  6,0	
	V							
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H	 12,5	 18,0	 22,3	 25,8	 27,3	 27,7	
	V							
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H	 27,3	 27,7	 29,0	 29,9	 29,5	 27,5	
	V							
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H	 26,2	 26,3	 26,7	 25,7	 23,5	 23,8	
	V							
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H	 25,2	 24,9	 23,7	 24,5	 25,8	 25,6	
	V							
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H	 24,8	 23,5	 21,0	 17,4	 10,0	  5,5	
	V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 9 

1	Name der Funkstelle	 	JENNERSDORF 2	
2	Standortbezeichnung	Bewag RF	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	  96,60	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	016E09 26	46N58 45	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 363	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 30,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 23,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	 -7,0	 -8,0	 -9,0	-10,0	 -9,0	 -8,0	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	 -7,0	 -6,0	 -5,0	 -4,0	 -2,0	  5,0	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	  7,0	 12,0	 14,8	 17,1	 19,0	 20,3	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	 21,5	 22,2	 22,8	 23,0	 22,8	 22,2	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	 21,5	 20,3	 19,0	 17,1	 14,8	 12,0	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	  7,0	  5,0	 -2,0	 -4,0	 -5,0	 -6,0	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 10 

1	Name der Funkstelle	 	KREMS	
2	Standortbezeichnung	Kalorisches Kraftwerk Theiß	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 106,20	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	015E42 32	48N23 37	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 190	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	125,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 26,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 H	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H	 24,8	 23,9	 22,2	 19,0	 18,0	 16,2	
	V							
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H	 15,9	 19,8	 22,7	 24,4	 25,0	 25,2	
	V							
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H	 24,2	 22,4	 20,1	 16,7	 13,5	 12,0	
	V							
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H	 10,4	  6,8	  6,2	 -4,0	  9,8	 16,6	
	V							
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H	 19,7	 22,7	 24,3	 25,3	 24,8	 24,0	
	V							
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H	 24,9	 26,0	 25,2	 23,1	 23,2	 24,6	
	V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 11 

1	Name der Funkstelle	 	LUNZ 2	
2	Standortbezeichnung	Maiß	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 102,20	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	015E04 35	47N51 49	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 890	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 20,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 23,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 H	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H	 20,4	 21,5	 22,4	 22,9	 23,0	 22,9	
	V							
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H	 22,4	 21,5	 20,4	 18,7	 16,4	 13,0	
	V							
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H	  8,0	  1,0	  8,0	 13,0	 16,4	 18,7	
	V							
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H	 20,4	 21,5	 22,4	 22,9	 23,0	 22,9	
	V							
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H	 22,4	 21,5	 20,4	 18,7	 16,4	 13,0	
	V							
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H	  8,0	  1,0	  8,0	 13,0	 16,4	 18,7	
	V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 12 

1	Name der Funkstelle	 	MATTERSBURG	
2	Standortbezeichnung	Heuberg	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 106,30	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	016E18 22	47N41 53	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 741	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 45,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 30,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 H	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H	 20,5	 21,5	 24,0	 27,0	 28,5	 29,5	
	V							
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H	 30,0	 29,8	 29,0	 27,0	 23,5	 18,5	
	V							
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H	 10,0	  5,0	 15,0	 10,0	  5,0	  3,0	
	V							
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H	  1,0	  3,0	  5,0	 10,0	 12,0	 10,0	
	V							
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H	  5,0	 14,0	 20,5	 24,3	 26,0	 27,0	
	V							
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H	 27,0	 26,4	 25,4	 23,9	 21,0	 19,0	
	V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 13 

1	Name der Funkstelle	 	MELK	
2	Standortbezeichnung	Hiesberg	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 103,30	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	015E17 08	48N10 59	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 529	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 44,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 34,5	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 H	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H	 33,9	 31,6	 27,8	 25,1	 25,5	 23,5	
	V							
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H	 14,8	  9,8	  9,8	 14,8	 23,5	 25,5	
	V							
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H	 25,1	 27,8	 31,6	 33,9	 34,5	 34,4	
	V							
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H	 32,8	 31,9	 32,7	 33,9	 33,5	 32,4	
	V							
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H	 32,7	 33,7	 33,7	 32,7	 32,4	 33,5	
	V							
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H	 33,9	 32,7	 31,9	 32,8	 34,4	 34,5	
	V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 14 

1	Name der Funkstelle	 	MITTERBACH ERL  2	
2	Standortbezeichnung	Gemeindealpe 	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 106,80	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	015E14 55	47N48 42	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 1625	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 15,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 20,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	 13,0	 13,1	 13,2	 13,7	 14,3	 15,1	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	 15,9	 16,7	 17,5	 18,3	 18,8	 19,2	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	 19,4	 19,7	 19,8	 19,9	 20,0	 20,0	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	 20,0	 19,9	 19,8	 19,7	 19,4	 19,2	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	 18,8	 18,3	 17,5	 16,7	 15,9	 15,1	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 14,3	 13,7	 13,2	 13,1	 13,0	 13,0	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	ja	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 15 

1	Name der Funkstelle	 	NEUNKIRCHEN	
2	Standortbezeichnung	EVN Kraftwerk	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	  98,20	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	016E06 24	47N43 32	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 357	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	100,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 26,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	 10,0	  9,0	  8,0	  8,0	  8,0	  8,0	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	  8,0	  8,0	  8,0	  9,0	 10,0	 11,0	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	 13,8	 15,7	 17,2	 19,3	 21,0	 22,5	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	 23,6	 24,6	 25,2	 25,7	 25,9	 26,0	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	 25,9	 25,7	 25,2	 24,6	 23,6	 22,5	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 21,0	 19,3	 17,2	 15,7	 13,8	 11,0	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 16 

1	Name der Funkstelle	 	OED	
2	Standortbezeichnung	Mobilfunkmast	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	  96,00	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	014E44 43	48N07 13	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 393	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 32,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 30,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	 29,4	 29,7	 29,9	 30,0	 29,9	 29,7	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	 29,4	 28,7	 27,9	 27,0	 25,6	 24,0	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	 22,2	 20,1	 17,0	 14,6	 11,0	  8,0	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	  5,0	  5,0	  5,0	  5,0	  5,0	  5,0	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	  5,0	  8,0	 11,0	 14,6	 17,0	 20,1	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 22,2	 24,0	 25,6	 27,0	 27,9	 28,7	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 17 

1	Name der Funkstelle	 	RECHNITZ 2	
2	Standortbezeichnung	Hirschenstein	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 105,50	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	016E23 16	47N20 43	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 850	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 47,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 34,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 H	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H	 25,4	 23,6	 21,5	 18,5	 16,5	 14,6	
	V							
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H	 12,0	 11,0	 14,0	 14,4	 14,4	 14,0	
	V							
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H	 14,4	 15,2	 17,4	 19,7	 22,1	 24,1	
	V							
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H	 25,7	 27,3	 28,4	 29,3	 29,7	 30,4	
	V							
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H	 31,6	 33,1	 33,7	 34,0	 33,4	 32,2	
	V							
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H	 30,6	 29,5	 29,3	 29,2	 28,2	 27,3	
	V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	ja	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 18 

1	Name der Funkstelle	 	S POELTEN 2	
2	Standortbezeichnung	Schildberg	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 100,80	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	015E42 37	48N12 43	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 406	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 35,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 32,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 H	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H	 28,4	 30,4	 31,2	 30,7	 28,9	 26,0	
	V							
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H	 20,5	 15,0	 15,0	 22,0	 23,4	 22,7	
	V							
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H	 22,5	 22,5	 23,4	 23,5	 23,8	 25,5	
	V							
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H	 28,7	 31,1	 31,9	 31,4	 30,4	 29,9	
	V							
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H	 30,0	 30,4	 30,3	 29,2	 28,4	 28,3	
	V							
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H	 29,3	 30,4	 30,9	 30,3	 28,0	 26,6	
	V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 19 

1	Name der Funkstelle	 	S VALENTIN	
2	Standortbezeichnung	Rittmannsberg	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 101,60	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	014E32 58	48N09 31	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 388	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 18,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 17,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	 14,0	 12,6	 11,0	  9,2	  7,1	  4,0	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	  1,6	 -2,0	 -5,0	 -8,0	 -8,0	 -8,0	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	 -8,0	 -8,0	 -8,0	 -8,0	 -5,0	 -2,0	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	  1,6	  4,0	  7,1	  9,2	 11,0	 12,6	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	 14,0	 14,9	 15,7	 16,4	 16,7	 16,9	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 17,0	 16,9	 16,7	 16,4	 15,7	 14,9	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 20 

1	Name der Funkstelle	 	SCHEIBBS 2	
2	Standortbezeichnung	Holzkogel	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 106,10	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	015E12 07	47N59 48	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 883	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 14,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 21,8	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 H	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H	 20,3	 18,8	 16,5	 14,1	 11,1	  6,5	
	V							
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H	  1,0	 -3,0	 -8,0	-13,0	 -8,0	 -3,0	
	V							
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H	  1,0	  6,5	 11,1	 14,1	 16,5	 18,8	
	V							
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H	 20,3	 21,4	 21,8	 21,8	 21,1	 16,4	
	V							
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H	 16,7	 13,3	  8,3	  6,9	  8,3	 13,3	
	V							
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H	 16,7	 16,4	 21,1	 21,8	 21,8	 21,4	
	V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 21 

1	Name der Funkstelle	 	SCHOEPFL	
2	Standortbezeichnung	Laaben	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	  92,60	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	015E54 48	48N05 16	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 889	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	  9,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 25,7	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 H	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H	1,2	0,2	 -0,8	  -1,9	-3,9	 -8,4	
	V							
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H	-21,9	-2,2	5	9,7	13,1	 15,7	
	V							
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H	17,6	19,0	20,0	20,0	19,7	19,0	
	V							
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H	17,6	15,7	13,1	9,7	5,0	-2,2	
	V							
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H	-21,9	-8,4	-3,9	-2,1	-0,9	0,2	
	V							
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H	1,2	2,2	2,7	3,0	3,0	2,2	
	V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen Absenkung	

Beilage  : 22 

1	Name der Funkstelle	 	TRAISEN 2	
2	Standortbezeichnung	Kaiserkogel Giesenberg	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 102,70	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	015E32 47	48N03 39	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 660	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 25,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 27,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 H	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H	 16,0	 15,0	 15,0	 15,0	 16,0	 16,5	
	V							
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H	 18,0	 20,0	 22,3	 24,6	 26,2	 26,3	
	V							
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H	 25,2	 24,1	 24,8	 26,5	 26,8	 26,0	
	V							
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H	 25,6	 26,3	 27,0	 26,3	 25,6	 26,0	
	V							
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H	 26,8	 26,4	 24,7	 24,1	 25,2	 26,3	
	V							
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H	 26,2	 24,6	 22,1	 20,0	 18,0	 16,0	
	V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 23 

1	Name der Funkstelle	 	WAIDHOFEN THAYA 2	
2	Standortbezeichnung	Frauenstaffeln	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	  96,40	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	015E21 08	48N47 36	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 679	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 47,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 23,7	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 H	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H	 18,2	 16,9	 14,9	 13,7	  8,7	 14,7	
	V							
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H	 19,2	 21,0	 22,4	 22,9	 23,0	 22,8	
	V							
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H	 22,2	 21,1	 19,7	 17,2	 11,7	  0,0	
	V							
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H	  7,7	 10,2	 12,9	 15,8	 18,7	 20,9	
	V							
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H	 22,1	 22,4	 22,2	 22,8	 23,6	 23,4	
	V							
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H	 22,0	 20,5	 20,8	 21,7	 21,2	 19,7	
	V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 24 

1	Name der Funkstelle	 	WAIDHOFEN YB 4	
2	Standortbezeichnung	Mühlberg	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 106,60	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	014E49 04	47N56 19	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 540	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 20,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 23,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 H	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H	 20,5	 18,0	 12,5	 15,0	 17,5	 18,5	
	V							
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H	 20,6	 22,0	 22,6	 23,0	 22,5	 21,4	
	V							
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H	 19,8	 17,1	 13,9	  8,8	  5,0	  6,0	
	V							
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H	  4,0	  0,0	 -1,0	  0,0	  0,0	  2,0	
	V							
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H	  4,0	  5,5	  5,0	  0,0	 11,0	 16,4	
	V							
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H	 19,8	 21,5	 22,3	 22,9	 22,7	 21,9	
	V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 25 

1	Name der Funkstelle	 	WEITRA 2	
2	Standortbezeichnung	Nebelstein	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 104,90	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	014E46 50	48N40 26	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 992	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 53,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 34,8	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 M	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H	 25,0	 27,0	 29,0	 31,0	 31,8	 31,8	
	V	 25,0	 27,0	 29,0	 31,0	 31,8	 31,8	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H	 31,0	 29,0	 29,0	 30,0	 30,0	 29,0	
	V	 31,0	 29,0	 29,0	 30,0	 30,0	 29,0	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H	 28,0	 28,0	 29,0	 28,5	 28,0	 26,0	
	V	 28,0	 28,0	 29,0	 28,5	 28,0	 26,0	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H	 23,0	 17,0	 12,0	  9,0	 12,0	 12,0	
	V	 23,0	 17,0	 12,0	  9,0	 12,0	 12,0	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H	 12,0	 12,0	 19,0	 20,0	 17,0	 12,0	
	V	 12,0	 12,0	 19,0	 20,0	 17,0	 12,0	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H	  7,0	  7,0	  7,0	 12,0	 17,0	 22,0	
	V	  7,0	  7,0	  7,0	 12,0	 17,0	 22,0	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 26 

1	Name der Funkstelle	 	WIEN 12	
2	Standortbezeichnung	Hermannskogel	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	  88,60	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	016E17 41	48N16 15	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 542	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 28,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 37,3	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 M	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H	 33,6	 33,3	 33,1	 32,8	 32,4	 32,3	
	V	 31,4	 31,6	 31,9	 32,3	 33,0	 33,8	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H	 32,1	 32,0	 31,9	 31,9	 31,8	 31,7	
	V	 34,3	 34,7	 35,0	 35,1	 35,2	 35,2	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H	 31,6	 31,6	 31,7	 32,0	 32,3	 32,6	
	V	 35,1	 35,1	 35,0	 35,0	 35,0	 34,9	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H	 33,2	 33,7	 34,3	 34,7	 35,0	 35,1	
	V	 34,8	 34,6	 34,3	 33,8	 33,2	 32,5	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H	 35,2	 35,1	 34,8	 34,6	 34,4	 34,2	
	V	 32,0	 31,5	 31,4	 31,4	 31,4	 31,4	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H	 34,0	 34,0	 33,9	 33,9	 33,8	 33,7	
	V	 31,4	 31,4	 31,4	 31,4	 31,4	 31,4	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	ja	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 27 

1	Name der Funkstelle	 	WIEN HUETTELDORF 2	
2	Standortbezeichnung	Wolfersberg Wasserturm	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	  90,50	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	016E14 47	48N12 39	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 322	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	  9,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 20,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	 13,1	 13,0	 13,0	 13,0	 13,1	 13,3	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	 13,6	 14,2	 15,1	 15,9	 16,7	 17,4	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	 18,3	 18,8	 19,3	 19,4	 19,7	 19,8	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	 19,9	 19,9	 20,0	 19,9	 19,9	 19,8	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	 19,7	 19,4	 19,3	 18,8	 18,3	 17,4	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 16,7	 15,9	 15,1	 14,2	 13,6	 13,3	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 28 

1	Name der Funkstelle	 	WR NEUSTADT	
2	Standortbezeichnung	Sonnenberg	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 106,70	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	016E28 38	47N52 33	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 482	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 40,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 29,8	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	  4,8	  4,8	  4,8	  4,8	  4,8	  4,8	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	  4,8	  4,8	  4,8	  4,8	  4,8	  4,8	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	  4,8	  7,8	  9,8	 14,8	 17,8	 21,8	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	 24,2	 26,2	 27,8	 28,8	 29,4	 29,7	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	 29,8	 29,7	 29,4	 28,8	 27,8	 26,2	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 24,2	 21,8	 17,8	 14,8	  9,8	  7,8	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 29 

1	Name der Funkstelle	 	ZWETTL NOE 2	
2	Standortbezeichnung	EVN Mast	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	  96,60	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	015E10 46	48N36 05	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 565	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 18,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 20,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	 18,0	 17,0	 16,4	 15,5	 15,0	 14,0	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	 13,5	 13,2	 13,1	 13,0	 13,0	 13,1	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	 13,2	 13,5	 14,0	 15,0	 15,5	 16,4	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	 17,0	 18,0	 18,5	 19,0	 19,4	 19,7	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	 19,8	 19,9	 20,0	 20,0	 20,0	 20,0	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 19,9	 19,8	 19,7	 19,4	 19,0	 18,5	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Anzahl der Einträge: 29