{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Tabelle1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Tabelle1","index":0,"n_rows":46,"n_cols":9,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[34,1,34,8],[2,5,2,8]]}
[1,"Name der Funkstelle",null,null,null,"KIRCHDORF KREMS 4"]
[2,"Standort",null,null,null,"Lauterbach"]
[3,"Lizenzinhaber"]
[4,"Senderbetreiber"]
[5,"Sendefrequenz in MHz",null,null,null,101.4]
[6,"Programmname"]
[7,"Geographische Koordinaten (Länge und Breite)",null,null,null,140458,null,475538,"WGS84"]
[8,"Seehöhe (Höhe über NN) in m",null,null,null,537]
[9,"Höhe des Antennenschwerpunktes in m über Grund",null,null,null,13]
[10,"Senderausgangsleistung in dBW"]
[11,"Maximale Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)",null,null,null,23]
[12,"gerichtete Antenne? (D/ND)",null,null,null,"D"]
[13,"Erhebungswinkel in Grad +/-"]
[14,"Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-"]
[15,"Polarisation",null,null,null,"Vertikal"]
[16,"Strahlungsdiagramm bei Richtantenne (ERP)"]
[null,"Grad",0,10,20,30,40,50]
[" ","dBW H"]
[null,"dBW V",-0.1,2.1,5.3,8.6,12,14.8]
[null,"Grad",60,70,80,90,100,110]
[null,"dBW H"]
[null,"dBW V",17,18.899999999999999,20.3,21.4,22.1,22.7]
[null,"Grad",120,130,140,150,160,170]
[null,"dBW H"]
[null,"dBW V",22.9,23,22.9,22.7,22.1,21.4]
[null,"Grad",180,190,200,210,220,230]
[null,"dBW H"]
[null,"dBW V",20.3,18.899999999999999,17,14.8,12,8.6]
[null,"Grad",240,250,260,270,280,290]
[null,"dBW H"]
[null,"dBW V",5.3,2.1,-0.1,-0.1,1.1000000000000001,2.1]
[null,"Grad",300,310,320,330,340,350]
[null,"dBW H"]
[null,"dBW V",3,3,3,2.1,1.1000000000000001,-0.1]
[17,"Das Sendegerät muss dem Bundesgesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG), BGBl. I Nr. 134/2001 idgF, entsprechen."]
[18,"RDS - PI Code",null,null,null,"Land","Bereich","Programm"]
[null,null,null,null,"lokal","hex","hex","hex"]
[null,null,"gem. EN 62106 Annex D",null,"überregional","hex","hex","hex"]
[19,"Technische Bedingungen für:",null,null,"Monoaussendungen: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1"]
[null,null,null,null,"Stereoaussendungen: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2"]
[null,null,null,null,"Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9  Abschnitt: 2.5"]
[null,null,null,null,"RDS - Zusatzsignale: EN 62106"]
[20,"Art der Programmzubringung"]
[null,"(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)"]
[21,"Versuchsbetrieb gem. 15.14 VO-Funk",null,null,null,"O     ja","O     nein","Zutreffendes ankreuzen"]
[22,"Bemerkungen"]