1	Name der Funkstelle	 	FROHNLEITEN 2	
2	Standortbezeichnung	A1-Mobilfunkmast	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 103,30	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	015E19 46	47N17 15	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 685	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 25,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 	 	
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 20,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-		
15	Polarisation	 H	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H	  7,9	 10,7	 14,4	 17,3	 19,1	 19,8	
	V							
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H	 19,9	 19,4	 18,5	 17,0	 15,1	 11,9	
	V							
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H	 10,8	 10,9	 10,8	 13,5	 16,2	 17,7	
	V							
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H	 19,1	 19,8	 20,0	 19,7	 18,5	 16,0	
	V							
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H	 12,8	  8,9	  7,6	  7,6	  6,0	  0,9	
	V							
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H	 -2,2	 -0,6	 -0,7	  3,9	  7,2	  7,8	
	V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Bundesgesetz ü. Funkanlagen und Telekommunikations-
endeinrichtungen (FTEG), BGBl. I Nr. 134/2001 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	ja	
22	Bemerkungen	

1	Name der Funkstelle	 	PERNEGG	
2	Standortbezeichnung	Funkmast	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 103,30	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	015E21 07	47N21 56	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 680	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 30,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 17,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-		
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	 16,9	 16,7	 16,4	 15,8	 15,1	 14,2	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	 13,1	 12,0	 10,8	  9,7	  9,0	  8,6	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	  8,4	  8,4	  8,4	  8,6	  9,0	  9,7	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	 10,8	 12,0	 13,1	 14,2	 15,1	 15,8	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	 16,4	 16,7	 16,9	 16,9	 16,9	 16,9	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 16,9	 17,0	 16,9	 16,9	 16,9	 16,9	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Bundesgesetz ü. Funkanlagen und Telekommunikations-
endeinrichtungen (FTEG), BGBl. I Nr. 134/2001 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	ja	
22	Bemerkungen