Beilage : 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | **BAD ISCHL 4** | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | |  | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | |  | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | |  | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | 1,476 | | |
| 6 | Programmname | | | |  | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | 013E33 21 | 47N42 52 | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | 500 | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | 13,5 | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | |  | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (EMRP) in dBW (total) | | | | 25,8 | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | ND | | |
| 13 | Frequenztoleranz in Hz | | | | +/- 10 | | |
| 14 | Bandbreite und Sendeart;  gemäß VO-Funk | | | | 9K00A3EGN | | |
| 15 | Polarisation | | | | V | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*e.m.r.p. in dBW*) | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | **20** | **30** | **40** | **50** |
| H |  |  |  |  |  |  |
| V | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
| Grad | **60** | **70** | **80** | **90** | **100** | **110** |
| H |  |  |  |  |  |  |
| V | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
| Grad | **120** | **130** | **140** | **150** | **160** | **170** |
| H |  |  |  |  |  |  |
| V | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
| Grad | **180** | **190** | **200** | **210** | **220** | **230** |
| H |  |  |  |  |  |  |
| V | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
| Grad | **240** | **250** | **260** | **270** | **280** | **290** |
| H |  |  |  |  |  |  |
| V | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
| Grad | **300** | **310** | **320** | **330** | **340** | **350** |
| H |  |  |  |  |  |  |
| V | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Bundesgesetz ü. Funkanlagen und Telekommunikations-  endeinrichtungen (FTEG), BGBl. I Nr. 134/2001 i.d.g.F. | | | | | | |
| 18 | Qualität der Rundfunkaussendung | | | | mono | | |
| 19 | maximale Audiobandbreite gemäß GE75 in kHz | | | | 10 | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | Leitung | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | ja | | |
| 22 | Bemerkungen: | | | | | | |