PERNEGG 90,8 MHz

1	Name der Funkstelle	 	PERNEGG	
2	Standortbezeichnung	Funkmast Landesregierung	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	  90,80	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	015E21 07	47N21 56	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 680	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 30,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 17,2	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-		
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	 12,3	 11,3	 10,6	  9,8	  9,6	  9,4	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	  9,4	  9,4	  9,4	  9,4	  9,6	  9,8	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	 10,6	 11,3	 12,3	 13,3	 14,2	 15,0	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	 15,7	 16,3	 16,5	 16,8	 17,0	 17,1	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	 17,1	 17,2	 17,1	 17,1	 17,0	 16,8	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 16,5	 16,3	 15,7	 15,0	 14,2	 13,3	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )		
22	Bemerkungen	

FROHNLEITEN 2 90,8 MHz

1	Name der Funkstelle	 	FROHNLEITEN 2	
2	Standortbezeichnung	A1-Mobilfunkmast	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	  90,80	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	015E19 46	47N17 15	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 685	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 22,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 21,1	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-		
15	Polarisation	 H	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H	 15,0	 17,2	 18,8	 20,0	 20,8	 21,0	
	V							
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H	 21,0	 20,6	 19,8	 18,6	 17,2	 15,5	
	V							
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H	 14,5	 14,5	 15,5	 17,2	 18,6	 19,8	
	V							
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H	 20,6	 21,0	 21,0	 20,8	 20,0	 18,8	
	V							
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H	 17,2	 15,0	 11,7	  7,8	  3,8	  2,8	
	V							
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H	  4,1	  4,1	  2,8	  3,8	  7,8	 11,8	
	V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )		
22	Bemerkungen	

GRATKORN 90,8 MHz 

1	Name der Funkstelle	 	GRATKORN	
2	Standortbezeichnung	Forstviertel	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	  90,80	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	015E22 10	47N08 33	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 510	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 38,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 23,3	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-		
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	 15,0	 14,2	 13,7	 13,5	 13,4	 13,4	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	 13,4	 13,4	 13,5	 13,7	 14,2	 15,0	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	 16,1	 17,3	 18,5	 19,6	 20,6	 21,4	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	 22,0	 22,5	 22,9	 23,1	 23,2	 23,3	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	 23,3	 23,2	 23,1	 22,9	 22,5	 22,0	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 21,4	 20,6	 19,6	 18,5	 17,3	 16,1	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )		
22	Bemerkungen	

Anzahl der Einträge: 3