Beilage  : 1 

1	Name der Funkstelle	 	WIEN 5	
2	Standortbezeichnung	Arsenal	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 104,20	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	016E23 36	48N10 56	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 201	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	150,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 30,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 M	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H	 26,0	 25,0	 23,0	 21,0	 17,0	 15,0	
	V	 26,0	 25,0	 23,0	 21,0	 17,0	 15,0	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H	 13,0	 12,0	 12,0	 12,0	 12,0	 12,0	
	V	 13,0	 12,0	 12,0	 12,0	 12,0	 12,0	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H	 13,0	 15,0	 17,0	 21,0	 23,0	 25,0	
	V	 13,0	 15,0	 17,0	 21,0	 23,0	 25,0	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H	 26,0	 26,5	 27,0	 27,0	 26,7	 26,0	
	V	 26,0	 26,5	 27,0	 27,0	 26,5	 26,0	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H	 25,7	 26,0	 26,5	 26,7	 26,5	 26,0	
	V	 25,7	 26,0	 26,5	 26,7	 26,5	 26,0	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H	 25,7	 26,0	 26,7	 27,0	 27,0	 26,5	
	V	 25,7	 26,0	 26,7	 27,0	 27,0	 26,5	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 2 

1	Name der Funkstelle	 	MISTELBACH	
2	Standortbezeichnung	Silo	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	  90,50	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	016E33 36	48N33 49	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 210	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 64,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 21,6	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	 11,7	 11,7	 11,7	 11,8	 11,9	 12,2	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	 12,9	 13,8	 15,0	 16,2	 17,4	 18,4	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	 19,3	 20,0	 20,6	 21,0	 21,3	 21,5	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	 21,6	 21,6	 21,6	 21,5	 21,3	 21,0	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	 20,6	 20,0	 19,3	 18,4	 17,4	 16,2	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 15,0	 13,8	 12,9	 12,2	 11,9	 11,8	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 3 

1	Name der Funkstelle	 	HORNSBURG	
2	Standortbezeichnung	Mobilfunk	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	  91,10	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	016E26 06	48N28 18	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 370	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 35,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 13,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	 12,3	 11,8	 11,2	 10,4	  9,4	  8,4	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	  7,3	  6,3	  5,5	  5,0	  4,8	  4,8	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	  4,8	  4,8	  4,8	  5,0	  5,5	  6,3	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	  7,3	  8,4	  9,4	 10,4	 11,2	 11,8	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	 12,3	 12,6	 12,8	 12,9	 12,9	 12,9	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 13,0	 12,9	 12,9	 12,9	 12,8	 12,6	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 4 

1	Name der Funkstelle	 	TATTENDORF	
2	Standortbezeichnung	Raiffeisen Silo	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	  90,80	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	016E18 26	47N57 26	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 230	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 55,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 17,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	 16,2	 15,7	 15,1	 14,3	 13,4	 12,2	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	 11,1	 10,0	  8,9	  8,1	  7,5	  7,2	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	  7,1	  7,1	  7,1	  7,1	  7,2	  7,5	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	  8,1	  8,9	 10,0	 11,1	 12,2	 13,4	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	 14,3	 15,1	 15,7	 16,2	 16,6	 16,8	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 16,9	 17,0	 17,0	 16,9	 16,8	 16,6	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	ja	
22	Bemerkungen	

Anzahl der Einträge: 4