Beilage  : 1 

1	Name der Funkstelle	 	WIEN 4	
2	Standortbezeichnung	Donauturm	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	  94,00	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	016E24 48	48N14 27	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 160	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	232,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 26,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 H	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H	 23,2	 23,7	 23,5	 23,1	 23,2	 23,6	
	V							
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H	 23,5	 23,2	 23,2	 23,9	 24,2	 23,9	
	V							
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H	 22,8	 20,6	 18,2	 17,1	 16,0	 14,9	
	V							
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H	 17,1	 19,5	 20,2	 20,1	 21,2	 23,2	
	V							
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H	 24,8	 25,7	 26,0	 26,0	 25,8	 25,6	
	V							
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H	 24,8	 24,0	 24,0	 24,0	 23,5	 22,8	
	V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Anzahl der Einträge: 1