Beilage  : 1 

1	Name der Funkstelle	 	ALTLENGBACH	
2	Standortbezeichnung	Steinhutberg	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	  95,00	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	016E00 07	48N09 49	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 459	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 33,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 25,7	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	 14,4	 10,4	  5,7	  1,3	 -0,3	  1,3	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	  4,8	  4,8	  4,8	  4,8	  4,8	  4,8	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	  4,8	  4,8	  4,8	  1,3	 -0,3	  1,3	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	  5,7	 10,4	 14,4	 17,6	 19,9	 22,0	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	 23,4	 24,4	 25,2	 25,6	 25,7	 25,6	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 25,2	 24,4	 23,4	 22,0	 19,9	 17,6	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 2 

1	Name der Funkstelle	 	GFOEHL	
2	Standortbezeichnung	Silo	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	  94,90	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	015E29 36	48N30 58	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 580	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 25,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 16,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	  8,5	  9,3	 10,4	 11,5	 12,4	 13,4	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	 14,2	 14,8	 15,3	 15,6	 15,9	 15,9	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	 15,9	 16,0	 15,9	 15,9	 16,0	 15,9	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	 15,9	 15,6	 15,3	 14,8	 14,2	 13,4	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	 12,4	 11,5	 10,4	  9,3	  8,5	  8,1	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	  7,9	  7,9	  7,9	  7,9	  7,9	  8,1	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	ja	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 3 

1	Name der Funkstelle	 	HOCHSTRASS	
2	Standortbezeichnung	Hasenriegel	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 107,80	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	015E58 02	48N07 33	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 594	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 20,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 17,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 H	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H	-11,0	-13,5	-11,0	-11,0	-23,0	-13,5	
	V							
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H	 -2,2	  3,9	  8,1	 11,5	 14,5	 16,0	
	V							
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H	 16,7	 17,0	 16,7	 16,0	 14,5	 11,5	
	V							
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H	  8,1	  3,9	 -2,2	-13,5	-23,0	-11,0	
	V							
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H	-11,0	-13,5	-11,0	 -7,4	 -6,1	 -3,9	
	V							
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H	 -3,9	 -3,0	 -3,9	 -3,9	 -6,1	 -7,4	
	V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 4 

1	Name der Funkstelle	 	HORN 3	
2	Standortbezeichnung	Steindlberg	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 103,00	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	015E38 58	48N42 11	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 530	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 33,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 23,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	  3,0	  2,1	  1,1	 -0,1	 -0,1	  2,1	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	  5,3	  8,6	 11,9	 14,8	 17,0	 18,9	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	 20,3	 21,4	 22,1	 22,7	 22,9	 23,0	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	 22,9	 22,7	 22,1	 21,4	 20,3	 18,9	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	 17,0	 14,8	 11,9	  8,6	  5,3	  2,1	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 -0,1	 -0,1	  1,1	  2,1	  3,0	  3,0	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 5 

1	Name der Funkstelle	 	HORNSBURG	
2	Standortbezeichnung	Mobilfunk	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 101,40	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	016E26 06	48N28 18	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 370	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 30,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 20,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	  8,9	  5,6	  2,3	 -0,9	 -3,1	 -3,1	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	 -1,9	 -0,9	  0,0	  0,0	  0,0	 -0,9	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	 -1,9	 -3,1	 -3,1	 -0,9	  2,3	  5,6	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	  8,9	 11,8	 14,0	 15,9	 17,3	 18,4	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	 19,1	 19,7	 19,9	 20,0	 19,9	 19,7	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 19,1	 18,4	 17,3	 15,9	 14,0	 11,8	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	ja	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 6 

1	Name der Funkstelle	 	JUDENAU	
2	Standortbezeichnung	Raiffeisen Silo	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	  99,40	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	016E00 34	48N17 20	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 186	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 46,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 26,5	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	 26,4	 26,4	 26,5	 26,4	 26,4	 26,3	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	 26,3	 26,0	 25,7	 25,3	 24,8	 24,0	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	 23,3	 22,4	 21,6	 20,8	 20,1	 19,8	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	 19,6	 19,4	 19,4	 19,4	 19,6	 19,8	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	 20,1	 20,8	 21,6	 22,4	 23,3	 24,0	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 24,8	 25,3	 25,7	 26,0	 26,3	 26,3	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 7 

1	Name der Funkstelle	 	KREMS	
2	Standortbezeichnung	Kalorisches Kraftwerk Theiß	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 107,10	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	015E42 32	48N23 37	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 190	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	132,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 31,5	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	 15,1	 15,7	 16,4	 16,8	 17,0	 16,8	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	 16,4	 15,7	 15,1	 14,8	 15,4	 17,2	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	 19,7	 22,2	 24,5	 26,4	 28,0	 29,2	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	 30,0	 30,7	 31,1	 31,4	 31,5	 31,4	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	 31,1	 30,7	 30,0	 29,2	 28,0	 26,4	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 24,5	 22,2	 19,7	 17,2	 15,4	 14,8	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 8 

1	Name der Funkstelle	 	MISTELBACH	
2	Standortbezeichnung	Silo	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 107,90	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	016E33 36	48N33 49	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 210	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 64,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 16,8	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	  8,2	  8,2	  8,2	  8,4	  8,8	  9,5	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	 10,6	 11,8	 12,9	 14,0	 14,9	 15,6	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	 16,2	 16,5	 16,7	 16,7	 16,7	 16,7	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	 16,7	 16,8	 16,7	 16,7	 16,7	 16,7	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	 16,7	 16,5	 16,2	 15,6	 14,9	 14,0	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 12,9	 11,8	 10,6	  9,5	  8,8	  8,4	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	ja	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 9 

1	Name der Funkstelle	 	TRAISEN	
2	Standortbezeichnung	Tarschberg	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 107,70	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	015E34 56	48N02 04	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 805	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 68,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 27,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 H	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H	 27,0	 26,0	 24,0	 27,0	 27,0	 27,0	
	V							
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H	 27,0	 26,0	 25,0	 27,0	 26,0	 26,0	
	V							
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H	 27,0	 27,0	 27,0	 27,0	 26,0	 26,0	
	V							
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H	 27,0	 27,0	 26,0	 25,0	 23,0	 21,0	
	V							
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H	 17,0	 14,0	 12,0	 12,0	 12,0	 15,0	
	V							
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H	 18,0	 21,0	 23,0	 25,0	 26,0	 27,0	
	V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 10 

1	Name der Funkstelle	 	WAIDHOFEN YB 6	
2	Standortbezeichnung	Eben	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 107,30	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	014E43 50	47N59 14	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 550	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 10,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 29,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	 12,4	 13,0	 14,8	 17,2	 19,8	 22,1	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	 24,0	 25,5	 26,7	 27,6	 28,2	 28,6	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	 28,9	 29,0	 28,9	 28,6	 28,2	 27,6	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	 26,7	 25,5	 24,0	 22,1	 19,8	 17,2	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	 14,7	 13,0	 12,4	 12,7	 13,3	 13,9	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 14,4	 14,5	 14,4	 13,9	 13,3	 12,7	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 11 

1	Name der Funkstelle	 	WIEN 4	
2	Standortbezeichnung	Donauturm	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	  92,90	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	016E24 48	48N14 27	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 160	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	242,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 34,5	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 M	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H	 22,5	 21,5	 19,5	 19,5	 21,5	 21,5	
	V	 22,5	 21,5	 19,5	 19,5	 21,5	 21,5	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H	 22,0	 21,5	 19,5	 19,0	 19,5	 23,5	
	V	 22,0	 21,5	 19,5	 19,0	 19,5	 23,5	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H	 25,5	 27,5	 29,0	 30,0	 30,5	 31,0	
	V	 25,5	 27,5	 29,0	 30,0	 30,5	 31,0	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H	 31,5	 31,0	 31,0	 31,0	 31,0	 30,5	
	V	 31,5	 31,0	 31,0	 31,0	 31,0	 30,5	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H	 30,0	 29,0	 28,5	 28,5	 29,0	 29,0	
	V	 30,0	 29,0	 28,5	 28,5	 29,0	 29,0	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H	 29,0	 28,5	 27,5	 26,5	 25,5	 24,5	
	V	 29,0	 28,5	 27,5	 26,5	 25,5	 24,5	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 12 

1	Name der Funkstelle	 	YBBS DONAU	
2	Standortbezeichnung	Hengstberg	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	  96,50	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	014E59 59	48N10 57	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 561	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 40,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 32,7	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	 22,1	 22,2	 22,3	 22,6	 23,1	 23,9	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	 24,9	 26,1	 27,3	 28,5	 29,5	 30,4	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	 31,1	 31,7	 32,1	 32,4	 32,6	 32,7	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	 32,7	 32,7	 32,6	 32,4	 32,1	 31,7	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	 31,1	 30,4	 29,5	 28,5	 27,3	 26,1	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 24,9	 23,9	 23,1	 22,6	 22,3	 22,2	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 13 

1	Name der Funkstelle	 	ZWETTL NOE 2	
2	Standortbezeichnung	EVN Mast	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	  94,90	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	015E10 46	48N35 58	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 581	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 18,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 13,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	  9,4	  8,3	  7,2	  6,0	  4,9	  4,0	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	  3,4	  3,0	  2,9	  2,8	  2,8	  2,9	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	  3,0	  3,4	  4,0	  4,9	  6,0	  7,2	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	  8,3	  9,4	 10,4	 11,2	 11,8	 12,2	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	 12,6	 12,8	 12,9	 13,0	 13,0	 12,9	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 12,8	 12,6	 12,2	 11,8	 11,2	 10,4	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 14 

1	Name der Funkstelle	 	ZWETTL NOE 3	
2	Standortbezeichnung	Loschberg	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	  99,30	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	015E16 50	48N31 49	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 798	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 46,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 16,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 H	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H	 15,9	 13,0	 11,9	 14,4	 15,3	 15,7	
	V							
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H	 15,7	 15,1	 14,1	 12,6	 10,7	  8,2	
	V							
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H	  4,5	  2,6	  0,9	 -1,5	  0,4	  3,3	
	V							
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H	  4,1	  2,1	 -1,1	 -0,7	  2,2	  2,6	
	V							
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H	  6,2	  9,5	 11,8	 13,4	 14,6	 15,5	
	V							
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H	 15,8	 15,5	 15,0	 13,3	 11,5	 14,9	
	V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	ja	
22	Bemerkungen	

Anzahl der Einträge: 14