Beilage  : 1 

1	Name der Funkstelle	 	ERNSTBRUNN	
2	Standortbezeichnung	Leiser Berge	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	  89,00	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	016E22 17	48N33 31	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 432	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 28,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 18,9	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	 12,9	 11,7	 10,6	  9,8	  9,3	  9,1	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	  9,0	  9,0	  9,0	  9,0	  9,1	  9,3	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	  9,8	 10,6	 11,7	 12,9	 14,1	 15,2	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	 16,2	 17,0	 17,6	 18,1	 18,5	 18,7	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	 18,8	 18,9	 18,9	 18,8	 18,7	 18,5	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 18,1	 17,6	 17,0	 16,2	 15,2	 14,1	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 2 

1	Name der Funkstelle	 	HOLLABRUNN	
2	Standortbezeichnung	Gymnasiumturm	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	  94,50	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	016E05 06	48N33 33	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 265	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 26,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 20,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	 18,8	 18,2	 17,4	 16,4	 15,4	 14,3	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	 13,3	 12,5	 12,0	 11,8	 11,8	 11,8	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	 11,8	 11,8	 12,0	 12,5	 13,3	 14,3	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	 15,4	 16,4	 17,4	 18,2	 18,8	 19,3	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	 19,4	 19,8	 19,9	 19,9	 19,9	 20,0	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 19,9	 19,9	 19,9	 19,8	 19,4	 19,3	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 3 

1	Name der Funkstelle	 	MISTELBACH	
2	Standortbezeichnung	Silo	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	  93,70	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	016E33 36	48N33 49	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 210	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 64,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 25,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	 20,9	 19,8	 18,6	 17,4	 16,4	 15,7	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	 15,2	 14,9	 14,8	 14,8	 14,8	 14,9	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	 15,2	 15,7	 16,4	 17,4	 18,6	 19,8	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	 20,9	 21,9	 22,8	 23,5	 24,0	 24,4	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	 24,7	 24,9	 25,0	 25,0	 25,0	 24,9	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 24,7	 24,4	 24,0	 23,5	 22,8	 21,9	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	ja	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 4 

1	Name der Funkstelle	 	RETZ	
2	Standortbezeichnung	Lagerhaussilo	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 102,20	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	015E57 24	48N45 10	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 252	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 50,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 11,5	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	 -1,0	 -1,0	 -0,7	 -0,2	  0,7	  1,9	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	  3,4	  4,9	  6,4	  7,7	  8,8	  9,7	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	 10,4	 10,8	 11,2	 11,4	 11,5	 11,5	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	 11,4	 11,2	 10,8	 10,4	  9,7	  8,8	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	  7,7	  6,4	  4,9	  3,4	  1,9	  0,7	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 -0,2	 -0,7	 -1,0	 -1,0	 -1,0	 -1,0	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Anzahl der Einträge: 4