1	Name der Funkstelle	 	GLEISDORF	
2	Standortbezeichnung	Sommerberg	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 95,90	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	015E46 30	47N04 04	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 430	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 18,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 23,1	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	  	
15	Polarisation	 H	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H	 20,8	 21,2	 22,0	 21,4	 20,4	 18,8	
	V							
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H	 16,5	 12,7	  5,8	 -4,4	  4,3	  6,8	
	V							
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H	  8,2	  9,6	 10,9	 11,3	 11,3	 10,9	
	V							
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H	  9,6	  8,2	  6,8	  4,3	 -4,4	  5,8	
	V							
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H	 12,7	 16,5	 18,8	 20,4	 21,4	 22,0	
	V							
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H	 21,2	 20,8	 21,7	 22,9	 22,9	 21,7	
	V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen