Beilage  : 1 

1	Name der Funkstelle	 	ABTENAU 2	
2	Standortbezeichnung	Gschwandtlahn	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 106,70	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	013E25 01	47N33 43	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 921	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 10,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 22,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	 20,8	 20,1	 19,2	 18,2	 17,0	 15,8	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	 14,7	 14,1	 13,6	 13,4	 13,4	 13,4	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	 13,6	 14,1	 14,7	 15,8	 17,0	 18,2	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	 19,2	 20,1	 20,8	 21,4	 21,8	 21,9	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	 21,9	 21,9	 21,9	 21,9	 22,0	 21,9	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 21,9	 21,9	 21,9	 21,9	 21,8	 21,4	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	ja	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 2 

1	Name der Funkstelle	 	LOFER 2	
2	Standortbezeichnung	Loferer Alm Loderbichl	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 106,70	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	012E41 03	47N36 16	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 999	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 10,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 17,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	  8,6	  9,1	  9,7	 10,8	 12,0	 13,2	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	 14,2	 15,1	 15,8	 16,4	 16,8	 17,0	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	 17,0	 17,0	 17,0	 17,0	 17,0	 17,0	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	 17,0	 17,0	 17,0	 17,0	 16,8	 16,4	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	 15,8	 15,1	 14,2	 13,2	 12,0	 10,8	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	  9,7	  9,1	  8,6	  8,4	  8,4	  8,4	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	ja	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 3 

1	Name der Funkstelle	 	OBERTAUERN 2	
2	Standortbezeichnung	Zehnerkar	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 106,70	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	013E31 59	47N14 26	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 2195	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	  8,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 15,4	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	 15,3	 15,4	 15,3	 15,3	 15,3	 15,3	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	 15,3	 15,1	 14,8	 14,2	 13,5	 12,6	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	 11,5	 10,4	  9,2	  8,1	  7,4	  7,0	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	  6,8	  6,8	  6,8	  7,0	  7,4	  8,1	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	  9,2	 10,4	 11,5	 12,6	 13,5	 14,2	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 14,8	 15,1	 15,3	 15,3	 15,3	 15,3	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	ja	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 4 

1	Name der Funkstelle	 	RADSTADT	
2	Standortbezeichnung	Jakobsberg	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 106,70	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	013E27 27	47N23 48	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 1165	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 15,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 23,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 H	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H	 -5,0	 -0,1	  2,0	 -0,1	 -5,0	 -7,5	
	V							
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H	 -3,1	  1,0	  3,0	  1,6	 -5,0	-11,0	
	V							
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H	  2,0	  9,4	 13,8	 16,7	 18,8	 20,8	
	V							
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H	 22,0	 22,7	 23,0	 22,7	 22,0	 20,8	
	V							
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H	 18,8	 16,7	 13,8	  9,4	  2,0	-11,0	
	V							
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H	 -5,0	  1,6	  3,0	  1,0	 -3,1	 -7,5	
	V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	ja	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 5 

1	Name der Funkstelle	 	SAALBACH 2	
2	Standortbezeichnung	Wildenkarkogel	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 106,70	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	012E41 12	47N24 05	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 1910	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	  9,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 15,4	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	  7,0	  6,7	  6,7	  6,7	  7,0	  7,4	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	  8,1	  9,2	 10,3	 11,5	 12,5	 13,4	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	 14,2	 14,8	 15,1	 15,3	 15,3	 15,3	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	 15,3	 15,3	 15,4	 15,3	 15,3	 15,3	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	 15,3	 15,3	 15,1	 14,8	 14,2	 13,4	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 12,5	 11,5	 10,3	  9,2	  8,1	  7,4	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	ja	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 6 

1	Name der Funkstelle	 	SAALFELDEN 4	
2	Standortbezeichnung	Pabing Mobilfunkmast	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 106,70	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	012E50 25	47N26 09	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 758	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 18,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 20,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	 11,3	 11,3	 11,3	 11,6	 12,0	 12,6	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	 13,8	 14,9	 16,1	 17,1	 18,0	 18,8	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	 19,3	 19,7	 19,9	 19,9	 19,9	 19,9	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	 19,9	 20,0	 19,9	 19,9	 19,9	 19,9	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	 19,9	 19,7	 19,3	 18,8	 18,0	 17,1	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 16,1	 14,9	 13,8	 12,6	 12,0	 11,6	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	ja	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 7 

1	Name der Funkstelle	 	SCHLADMING 6	
2	Standortbezeichnung	Hauser Kaibling Senderlift	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 106,70	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	013E46 13	47N22 38	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 1838	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 10,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 30,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	 20,4	 16,9	 12,6	  8,1	  4,8	  4,8	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	  7,5	  9,1	  9,1	  9,1	  9,1	  9,1	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	  9,1	  9,1	  9,1	  7,5	  4,8	  4,8	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	  8,1	 12,6	 16,9	 20,4	 23,1	 25,3	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	 27,0	 28,2	 29,1	 29,7	 30,0	 30,0	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 29,7	 29,1	 28,2	 27,0	 25,3	 23,1	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	ja	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 8 

1	Name der Funkstelle	 	SCHWARZACH PG	
2	Standortbezeichnung	Gern	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 106,70	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	013E14 16	47N18 27	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 1781	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 15,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 20,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 H	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H	 19,3	 15,8	 16,3	 19,2	 15,8	 16,1	
	V							
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H	 19,3	 19,4	 18,4	 17,7	 16,5	 14,4	
	V							
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H	  9,6	 -0,2	  0,7	 -1,4	 -0,6	 -0,8	
	V							
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H	 -0,6	 -1,4	  0,7	 -0,2	  9,6	 14,4	
	V							
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H	 16,5	 17,7	 18,4	 19,4	 19,3	 16,1	
	V							
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H	 15,8	 19,2	 16,3	 15,8	 19,3	 20,0	
	V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	ja	
22	Bemerkungen	

Beilage  : 9 

1	Name der Funkstelle	 	ZELL AM SEE 3	
2	Standortbezeichnung	Lechnereck	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 106,70	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	012E50 13	47N18 07	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 1492	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 10,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 27,6	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	 22,5	 21,4	 20,2	 19,6	 19,2	 18,9	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	 18,9	 18,9	 19,2	 19,6	 20,2	 21,4	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	 22,5	 23,7	 24,7	 25,6	 26,3	 26,9	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	 27,3	 27,5	 27,5	 27,5	 27,5	 27,5	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	 27,6	 27,5	 27,5	 27,5	 27,5	 27,5	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 27,3	 26,9	 26,3	 25,6	 24,7	 23,7	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	ja	
22	Bemerkungen	

Anzahl der Einträge: 9