1	Name der Funkstelle	 	BRAMBERG WILDKOGEL	
2	Standortbezeichnung	Wildkogel	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 100,10	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	012E17 16	47N16 53	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 2120	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 15,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 	 	
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 20,7	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-	  	
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	  	
15	Polarisation	 H	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H	 -6,2	-10,0	 -2,4	  2,5	  6,7	 11,3	
	V							
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H	 14,9	 17,4	 19,2	 20,4	 20,7	 20,5	
	V							
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H	 19,4	 17,3	 14,7	 10,9	  8,8	  6,6	
	V							
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H	  2,7	  8,2	 11,1	 14,0	 14,9	 14,5	
	V							
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H	 14,3	 13,5	 11,7	  9,1	  4,7	 -2,4	
	V							
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H	 -1,9	 -3,1	-10,0	-15,4	 -4,1	 -3,3	
	V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code          	Land	Bereich	Programm	
	lokal	hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	ja	
22	Bemerkungen	

1	Name der Funkstelle	 	GOLLING	
2	Standortbezeichnung	Haarberg	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 100,10	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	013E11 23	47N35 43	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 688	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 22,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 	 	
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 18,2	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-	  	
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 H	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H	 13,6	 10,6	  8,3	  8,1	  8,3	 10,6	
	V							
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H	 13,6	 15,7	 17,2	 18,0	 18,2	 17,8	
	V							
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H	 16,9	 15,5	 14,0	 12,5	 11,0	  9,2	
	V							
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H	  6,4	  1,8	 -2,8	 -3,9	 -2,8	  1,8	
	V							
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H	  6,4	  9,2	 11,0	 12,5	 14,0	 15,5	
	V							
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H	 16,9	 17,8	 18,2	 18,0	 17,2	 15,7	
	V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)	    	
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	ja	
22	Bemerkungen 	

1	Name der Funkstelle	 	S MICHAEL LUNG 2	
2	Standortbezeichnung	Aineck	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 100,10	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	013E38 42	47N04 09	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 1920	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 13,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 	 	
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 26,7	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-	  	
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	  	
15	Polarisation	 H	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H	 22,7	 22,7	 19,7	 23,6	 25,6	 26,4	
	V							
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H	 26,7	 26,0	 24,3	 21,9	 18,6	 14,5	
	V							
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H	 10,5	  6,6	  2,7	  3,3	  5,5	  0,2	
	V							
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H	 -5,3	 -5,3	  0,2	  5,5	  3,3	  2,7	
	V							
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H	  6,6	 10,5	 14,5	 18,6	 21,9	 24,3	
	V							
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H	 26,0	 26,7	 26,4	 25,6	 23,6	 19,7	
	V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)	    	
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	ja	
22	Bemerkungen	

1	Name der Funkstelle	 	SAALFELDEN 4	
2	Standortbezeichnung	Pabing Mobilfunkmast	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 100,50	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	012E50 25	47N26 09	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 758	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 18,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 	 	
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 20,4	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-	  	
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	 12,2	 12,2	 12,2	 12,2	 12,4	 12,8	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	 13,6	 14,7	 15,8	 16,7	 17,7	 18,5	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	 19,1	 19,6	 19,9	 20,2	 20,3	 20,3	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	 20,3	 20,4	 20,3	 20,3	 20,3	 20,2	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	 19,9	 19,6	 19,1	 18,5	 17,7	 16,7	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 15,8	 14,7	 13,6	 12,8	 12,4	 12,2	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)	     	
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	ja	
22	Bemerkungen	

1	Name der Funkstelle	 	SCHLADMING 7	
2	Standortbezeichnung	Planai	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 100,10	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	013E43 01	47N22 43	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 1558	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 29,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 	 	
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 18,7	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	 18,6	 18,6	 18,6	 18,3	 18,0	 17,5	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	 16,9	 16,1	 15,1	 14,2	 13,1	 12,0	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	 11,2	 10,8	 10,6	 10,6	 10,6	 10,6	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	 10,6	 10,8	 11,2	 12,0	 13,1	 14,2	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	 15,1	 16,1	 16,9	 17,5	 18,0	 18,3	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 18,6	 18,6	 18,6	 18,6	 18,7	 18,6	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	ja	
22	Bemerkungen	

1	Name der Funkstelle	 	SCHWARZACH PG	
2	Standortbezeichnung	Gern	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 100,10	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	013E14 16	47N18 27	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 1781	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 15,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 	 	
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 23,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-	  	
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 H	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H	 22,1	 18,6	 20,2	 22,8	 19,8	 18,2	
	V							
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H	 22,4	 22,9	 22,4	 21,4	 20,0	 17,4	
	V							
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H	 12,5	  9,0	  4,3	  0,7	  1,5	  2,9	
	V							
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H	  1,5	  0,7	  4,3	  9,0	 12,5	 17,4	
	V							
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H	 20,0	 21,4	 22,4	 22,9	 22,4	 18,2	
	V							
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H	 19,8	 22,8	 20,2	 18,6	 22,1	 23,0	
	V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	ja	
22	Bemerkungen	

1	Name der Funkstelle	 	ZELL AM SEE 3	
2	Standortbezeichnung	Lechnereck	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 100,10	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	012E50 13	47N18 07	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 1492	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 10,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 	 	
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 27,6	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-	  	
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	  	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	 21,9	 20,8	 20,0	 19,6	 19,4	 19,4	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	 19,4	 19,4	 19,4	 19,6	 20,0	 20,8	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	 21,9	 23,0	 24,0	 25,0	 25,7	 26,4	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	 26,8	 27,1	 27,4	 27,5	 27,5	 27,5	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	 27,6	 27,5	 27,5	 27,5	 27,4	 27,1	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 26,8	 26,4	 25,7	 25,0	 24,0	 23,0	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	ja	
22	Bemerkungen