|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **ABTENAU** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Buchberg** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 107,10 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 013E25 49 | | 47N33 44 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1215 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 41,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 20,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 14,2 | 11,0 | | 5,0 | | -5,0 | | -5,0 | | -5,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | -5,0 | 3,0 | | 5,0 | | 2,0 | | -3,0 | | 4,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 7,0 | 9,0 | | 9,7 | | 11,0 | | 13,2 | | 15,2 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 16,1 | 16,1 | | 15,2 | | 13,2 | | 12,2 | | 13,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 13,2 | 12,2 | | 13,0 | | 16,0 | | 18,3 | | 19,7 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 20,0 | 19,9 | | 19,7 | | 19,1 | | 18,0 | | 16,5 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **ACHENKIRCH 2** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Reiterhof** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 107,10 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 011E42 46 | | 47N31 48 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1010 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 12,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 17,5 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 9,5 | 4,5 | | -1,5 | | -2,5 | | -7,5 | | -7,5 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | -2,5 | -2,5 | | -7,5 | | -7,5 | | -7,5 | | -7,5 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | -7,5 | -7,5 | | -7,5 | | 0,5 | | 5,5 | | 10,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 13,5 | 15,7 | | 16,8 | | 17,3 | | 17,5 | | 16,6 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 15,3 | 13,3 | | 9,5 | | 8,3 | | 7,5 | | 7,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 9,5 | 11,3 | | 12,2 | | 12,7 | | 12,8 | | 11,5 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **ADMONT** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | |  | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 105,90 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 014E27 29 | | 47N34 41 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 650 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 13,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 10,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | ND | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **AFLENZ 2** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Mobilfunkmast** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 103,60 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 015E14 38 | | 47N32 58 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 871 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 22,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 20,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | V | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 13,0 | 13,3 | | 13,7 | | 14,3 | | 15,1 | | 15,9 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 16,7 | 17,4 | | 18,3 | | 18,7 | | 19,2 | | 19,4 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 19,7 | 19,8 | | 19,9 | | 19,9 | | 20,0 | | 19,9 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 19,9 | 19,8 | | 19,7 | | 19,4 | | 19,2 | | 18,7 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 18,3 | 17,4 | | 16,7 | | 15,9 | | 15,1 | | 14,3 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 13,7 | 13,3 | | 13,0 | | 12,9 | | 12,9 | | 12,9 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **AIGEN MUEHLKR** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | |  | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 105,10 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 013E55 03 | | 48N41 45 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 810 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 28,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 20,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 13,4 | 10,0 | | 5,0 | | -3,0 | | -10,0 | | -10,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | -10,0 | -3,0 | | 5,0 | | 10,0 | | 13,4 | | 16,6 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 18,6 | 19,7 | | 20,0 | | 19,7 | | 18,6 | | 16,6 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 13,4 | 10,0 | | 5,0 | | -3,0 | | -10,0 | | -10,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | -10,0 | -3,0 | | 5,0 | | 10,0 | | 13,4 | | 16,6 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 18,6 | 19,7 | | 20,0 | | 19,7 | | 18,6 | | 16,6 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **ALBERSCHWENDE** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Rotach** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 103,40 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 009E49 30 | | 47N28 13 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 824 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 10,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 13,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | V | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 5,9 | 6,1 | | 6,3 | | 6,6 | | 7,3 | | 8,1 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 8,9 | 9,8 | | 10,5 | | 11,3 | | 11,8 | | 12,2 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 12,5 | 12,7 | | 12,8 | | 12,9 | | 12,9 | | 13,0 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 12,9 | 12,9 | | 12,8 | | 12,7 | | 12,5 | | 12,2 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 11,8 | 11,3 | | 10,5 | | 9,8 | | 8,9 | | 8,1 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 7,3 | 6,6 | | 6,3 | | 6,1 | | 5,9 | | 5,9 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **ALTENMARKT ENN** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Schweigerberg** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 107,10 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 014E38 37 | | 47N44 08 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 700 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 38,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 23,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 3,0 | 4,0 | | 4,0 | | 3,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 3,0 | 5,0 | | 5,0 | | 0,0 | | -5,0 | | -5,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 7,0 | 12,0 | | 15,5 | | 18,0 | | 20,0 | | 21,5 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 22,5 | 22,9 | | 22,9 | | 22,5 | | 21,5 | | 20,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 18,0 | 15,5 | | 12,0 | | 7,0 | | -5,0 | | -5,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 0,0 | 5,0 | | 5,0 | | 3,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **ARNREIT** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Getzing** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 93,00 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 013E59 43 | | 48N32 10 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 611 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 18,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 20,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 7,7 | 11,0 | | 14,2 | | 16,2 | | 17,8 | | 19,2 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 19,8 | 20,0 | | 19,8 | | 19,2 | | 17,8 | | 16,2 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 14,0 | 11,0 | | 8,5 | | 8,0 | | 8,5 | | 11,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 14,0 | 16,2 | | 17,8 | | 19,2 | | 19,8 | | 20,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 19,8 | 19,2 | | 17,8 | | 16,2 | | 14,2 | | 11,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 7,7 | 2,0 | | -5,0 | | -5,0 | | -5,0 | | 2,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | ja | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **B GLEICHENBERG** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Stradner Kogel** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 103,20 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 015E55 54 | | 46N50 45 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 600 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 20,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 31,8 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | V | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 30,0 | 30,8 | | 31,1 | | 31,4 | | 31,8 | | 31,8 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 31,8 | 31,4 | | 31,1 | | 30,8 | | 30,0 | | 29,3 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 28,8 | 26,8 | | 24,8 | | 22,8 | | 19,8 | | 17,8 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 17,4 | 17,0 | | 17,0 | | 17,0 | | 17,4 | | 17,8 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 17,4 | 17,0 | | 17,0 | | 17,0 | | 17,4 | | 17,8 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 19,8 | 22,8 | | 24,8 | | 26,8 | | 28,8 | | 29,3 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | ja | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **B MITTERNDORF** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Langmoosalm** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 107,50 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 013E53 09 | | 47N32 51 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1005 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 68,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 18,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 12,8 | 13,1 | | 12,8 | | 12,0 | | 13,0 | | 15,5 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 17,2 | 17,9 | | 17,9 | | 17,3 | | 16,5 | | 15,2 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 13,8 | 12 | | 8,0 | | 4,0 | | -4,0 | | -4,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | -4,0 | -4,0 | | -4,0 | | 0,0 | | -4,0 | | -4,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 0,0 | 6,0 | | 8,0 | | 10,0 | | 11,5 | | 13,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 15,0 | 15,7 | | 15,7 | | 15,0 | | 14,0 | | 12,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **BAD AUSSEE** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Tressenstein** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 107,70 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 013E47 19 | | 47N37 34 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1190 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 20,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 15,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 13,7 | 14,3 | | 14,8 | | 14,4 | | 13,9 | | 13,6 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 14,0 | 14,7 | | 15,0 | | 14,8 | | 14,1 | | 13,4 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 13,7 | 14,3 | | 14,8 | | 14,4 | | 13,9 | | 13,6 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 14,0 | 14,6 | | 14,9 | | 14,8 | | 14,1 | | 13,4 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 13,7 | 14,3 | | 14,8 | | 14,5 | | 14,0 | | 13,6 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 14,0 | 14,6 | | 14,9 | | 14,7 | | 14,1 | | 13,4 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | ja | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **BAD ISCHL** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Katrin** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 107,90 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 013E34 49 | | 47N41 23 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1542 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 36,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 25,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | V | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 10,0 | 15,0 | | 17,6 | | 19,3 | | 20,7 | | 21,8 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 22,7 | 23,5 | | 24,2 | | 24,6 | | 24,8 | | 25,0 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 25,0 | 24,8 | | 24,3 | | 23,1 | | 21,0 | | 18,0 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 15,0 | 16,1 | | 18,1 | | 19,0 | | 18,9 | | 18,0 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 17,0 | 15,9 | | 15,0 | | 14,0 | | 13,5 | | 13,0 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 12,8 | 12,5 | | 10,0 | | 9,0 | | 5,0 | | 5,0 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **BAD RADKERSBURG** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Silo** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 107,00 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 015E59 50 | | 46N41 46 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 207 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 33,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 16,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | V | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 15,8 | 15,7 | | 15,5 | | 15,2 | | 14,8 | | 14,3 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 13,5 | 12,8 | | 11,8 | | 11,0 | | 10,3 | | 9,7 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 9,2 | 9,0 | | 9,0 | | 9,0 | | 9,0 | | 9,0 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 9,2 | 9,7 | | 10,3 | | 11,0 | | 11,8 | | 12,8 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 13,5 | 14,3 | | 14,8 | | 15,2 | | 15,5 | | 15,7 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 15,8 | 15,9 | | 15,9 | | 16,0 | | 15,9 | | 15,9 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | ja | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **BAD SANKT LEONHARD** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Görlitzen** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 98,30 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 014E48 11 | | 46N58 03 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 864 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 15,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 20,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | V | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 14,0 | 13,4 | | 13,1 | | 13,0 | | 12,9 | | 12,9 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 13,0 | 13,1 | | 13,4 | | 14,0 | | 14,7 | | 15,4 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 16,3 | 17,1 | | 17,9 | | 18,5 | | 19,0 | | 19,3 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 19,7 | 19,8 | | 19,9 | | 19,9 | | 20,0 | | 20,0 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 19,9 | 19,9 | | 19,8 | | 19,7 | | 19,3 | | 19,0 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 18,5 | 17,9 | | 17,1 | | 16,3 | | 15,4 | | 14,7 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **BADGASTEIN 1** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Stubnerkogel** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 106,60 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 013E05 57 | | 47N06 50 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 2237 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 20,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 20,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 18,0 | 19,0 | | 20,0 | | 20,0 | | 19,0 | | 16,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 15,0 | 16,0 | | 16,0 | | 16,0 | | 15,0 | | 17,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 19,0 | 20,0 | | 20,0 | | 20,0 | | 19,0 | | 18,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 16,0 | 14,0 | | 12,0 | | 8,0 | | 5,0 | | 5,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 5,0 | 5,0 | | 6,0 | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 5,0 | 8,0 | | 12,0 | | 14,0 | | 16,0 | | 16,7 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **BERNDORF** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Griesfeld** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 105,10 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 016E05 44 | | 47N56 30 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 387 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 25,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 13,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 12,7 | 13,0 | | 12,1 | | 11,6 | | 11,9 | | 11,4 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 10,3 | 10,9 | | 12,4 | | 12,6 | | 12,4 | | 10,9 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 10,6 | 11,2 | | 10,5 | | 9,0 | | 10,1 | | 11,7 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 11,7 | 11,1 | | 10,2 | | 9,6 | | 7,0 | | 2,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | -3,0 | -4,0 | | -3,0 | | -3,0 | | -3,0 | | -3,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | -1,0 | 4,0 | | 7,6 | | 10,0 | | 11,2 | | 12,2 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **BEZAU 2** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Richtfunkmast Bergstation** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 104,70 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 009E56 04 | | 47N23 56 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1582 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 20,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 20,8 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 15,3 | 14,8 | | 13,8 | | 12,3 | | 8,8 | | 2,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | -5,0 | -5,0 | | -5,0 | | -5,0 | | 2,8 | | 10,2 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 14,8 | 18,0 | | 19,6 | | 20,5 | | 20,8 | | 20,6 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 19,5 | 17,5 | | 15,0 | | 14,0 | | 12,0 | | 11,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 13,6 | 14,0 | | 14,3 | | 14,0 | | 14,0 | | 11,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 9,5 | 8,0 | | 7,3 | | 10,8 | | 13,8 | | 15,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **BIRKFELD 2** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Mobilfunkmast** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 104,40 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 015E41 42 | | 47N20 22 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 731 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 25,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 23,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 23,0 | 22,7 | | 21,4 | | 19,4 | | 16,3 | | 13,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 8,0 | 3,0 | | -7,0 | | -7,0 | | -7,0 | | 3,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 8,0 | 13,0 | | 16,3 | | 19,4 | | 21,4 | | 22,7 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 23,0 | 22,7 | | 21,4 | | 19,4 | | 16,3 | | 13,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 8,0 | 3,0 | | -7,0 | | -7,0 | | -7,0 | | 3,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 8,0 | 13,0 | | 16,3 | | 19,4 | | 21,4 | | 22,7 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **BLEIBURG** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Weissenegger Berg** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 103,40 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 014E47 41 | | 46N39 53 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 870 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 41,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 19,9 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 18,0 | 18,3 | | 19,6 | | 19,9 | | 19,3 | | 18,7 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 19,1 | 19,2 | | 18,7 | | 18,0 | | 18,3 | | 19,6 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 19,9 | 19,3 | | 18,7 | | 19,1 | | 19,2 | | 18,7 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 18,0 | 18,3 | | 19,6 | | 19,9 | | 19,3 | | 18,7 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 19,1 | 19,2 | | 18,7 | | 18,0 | | 18,3 | | 19,6 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 19,9 | 19,3 | | 18,7 | | 19,1 | | 19,2 | | 18,7 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **BLUDENZ 4** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Bürserberg** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 100,40 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 009E46 51 | | 47N09 33 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 881 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 12,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 20,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | V | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 19,7 | 19,8 | | 19,9 | | 19,9 | | 20,0 | | 19,9 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 19,9 | 19,8 | | 19,7 | | 19,4 | | 19,2 | | 18,8 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 18,3 | 17,5 | | 16,7 | | 15,8 | | 15,1 | | 14,3 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 13,6 | 13,2 | | 13,1 | | 13,0 | | 13,0 | | 13,0 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 13,1 | 13,2 | | 13,6 | | 14,3 | | 15,1 | | 15,8 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 16,7 | 17,5 | | 18,3 | | 18,8 | | 19,2 | | 19,4 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **BREGENZ 3** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Gebhardsberg** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 91,50 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 009E44 46 | | 47N29 27 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 550 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 8,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 23,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | V | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 19,0 | 18,0 | | 16,0 | | 14,0 | | 11,0 | | 8,0 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 5,0 | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 3,0 | 3,0 | | 5,0 | | 10,0 | | 16,0 | | 19,0 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 21,0 | 23,0 | | 23,0 | | 23,0 | | 23,0 | | 22,0 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 21,0 | 19,0 | | 17,0 | | 16,0 | | 14,0 | | 14,0 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 15,0 | 16,0 | | 17,0 | | 18,0 | | 19,0 | | 19,0 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **BRUECKL** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Lippekogel** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 105,30 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 014E30 32 | | 46N44 05 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 942 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 68,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 25,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 24,0 | 24,0 | | 24,0 | | 23,0 | | 20,0 | | 18,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 20,0 | 19,0 | | 20,0 | | 21,0 | | 21,0 | | 21,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | | 21,0 | | 21,0 | | 20,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 19,0 | 18,0 | | 15,0 | | 15,0 | | 11,0 | | 10,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | | 17,0 | | 20,0 | | 22,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 24,0 | 25,0 | | 25,0 | | 25,0 | | 25,0 | | 25,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **DAMUELS** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Hahnenkopf** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 101,30 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 009E53 57 | | 47N16 20 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1775 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 18,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 10,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 8,9 | 8,2 | | 7,0 | | 4,5 | | 0,5 | | -3,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | -3,8 | -3,8 | | -3,0 | | 3,0 | | 4,0 | | 5,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 5,3 | 4,9 | | 3,7 | | 2,2 | | 1,6 | | 0,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 0,0 | -3,5 | | -10,0 | | -15,0 | | -8,0 | | -8,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | -15,0 | -10,0 | | -6,5 | | -3,0 | | 0,0 | | 4,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 6,7 | 8,3 | | 9,4 | | 10,0 | | 9,9 | | 9,6 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **DEUTSCHLANDSBERG** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Demmerkogel** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 101,10 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 015E25 33 | | 46N48 05 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 560 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 40,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 20,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 7,0 | 11,5 | | 14,0 | | 15,7 | | 17,4 | | 18,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 19,7 | 19,9 | | 19,4 | | 18,0 | | 14,9 | | 8,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 8,0 | 12,1 | | 12,8 | | 12,1 | | 13,0 | | 14,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 13,1 | 13,0 | | 13,9 | | 13,7 | | 12,4 | | 11,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 15,4 | 18,7 | | 19,9 | | 19,8 | | 19,2 | | 18,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 16,1 | 14,4 | | 12,2 | | 9,5 | | 4,6 | | 4,6 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **DORNBIRN 2** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Erlgrund** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 90,10 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 009E43 27 | | 47N24 13 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 429 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 27,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 15,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 9,8 | 11,9 | | 13,5 | | 14,5 | | 15,0 | | 14,9 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 14,3 | 13,2 | | 11,6 | | 9,3 | | 6,2 | | 2,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | -4,1 | -17,0 | | -14,6 | | -8,7 | | -7,6 | | -8,6 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | -11,7 | -18,2 | | -24,2 | | -16,4 | | -13,6 | | -13,9 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | -17,4 | -25,9 | | -16,4 | | -10,8 | | -8,2 | | -7,6 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | -9,4 | -17,4 | | -13,0 | | -2,7 | | 3,0 | | 6,9 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | ja | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **EBEN PONGAU** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Langbruckwald** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 104,30 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 013E23 52 | | 47N25 46 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1340 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 42,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 27,5 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | M | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 9,5 | 10,5 | | 14,5 | | 17,5 | | 18,5 | | 19,5 |
| V | 12,5 | 10,5 | | 9,5 | | 11,5 | | 14,5 | | 18,5 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 20,5 | 19,5 | | 19,5 | | 18,5 | | 19,5 | | 20,5 |
| V | 18,5 | 20,5 | | 20,5 | | 20,5 | | 21,5 | | 21,5 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 19,5 | 19,5 | | 20,5 | | 22,5 | | 24,5 | | 24,5 |
| V | 21,5 | 21,5 | | 22,5 | | 23,5 | | 24,5 | | 24,5 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 24,5 | 22,5 | | 20,5 | | 19,5 | | 19,5 | | 20,5 |
| V | 24,5 | 23,5 | | 22,5 | | 21,5 | | 21,5 | | 21,5 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 19,5 | 18,5 | | 19,5 | | 19,5 | | 19,5 | | 19,5 |
| V | 21,5 | 20,5 | | 20,5 | | 19,5 | | 18,5 | | 16,5 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 18,5 | 17,5 | | 14,5 | | 12,5 | | 9,5 | | 9,5 |
| V | 14,5 | 11,5 | | 9,5 | | 9,5 | | 12,5 | | 12,5 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **EBERHARDSCHLAG** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Wirtschaftsgebäude** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 97,90 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 014E14 27 | | 48N33 15 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 878 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 15,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 20,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 11,0 | 9,0 | | 6,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 6,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 9,0 | 11,0 | | 13,0 | | 15,8 | | 17,8 | | 19,3 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 20,0 | 20,0 | | 19,3 | | 17,8 | | 15,8 | | 13,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 11,0 | 9,0 | | 6,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 6,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 9,0 | 11,0 | | 13,0 | | 15,8 | | 17,8 | | 19,3 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 19,9 | 19,9 | | 19,3 | | 17,8 | | 15,8 | | 13,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **EHRWALD 4** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Wettersteinlift Bergstation** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 103,60 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 010E56 55 | | 47N24 25 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1483 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 6,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 20,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | V | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 16,1 | 15,0 | | 13,8 | | 12,7 | | 12,0 | | 11,6 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 11,4 | 11,4 | | 11,4 | | 11,6 | | 12,0 | | 12,7 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 13,8 | 15,0 | | 16,1 | | 17,2 | | 18,1 | | 18,8 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 19,4 | 19,7 | | 19,9 | | 19,9 | | 19,9 | | 19,9 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 19,9 | 20,0 | | 19,9 | | 19,9 | | 19,9 | | 19,9 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 19,9 | 19,7 | | 19,4 | | 18,8 | | 18,1 | | 17,2 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **EISENERZ 1** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Polster** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 107,90 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 014E57 37 | | 47N31 57 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1910 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 13,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 20,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 8,0 | 5,0 | | -2,0 | | 2,0 | | 5,6 | | 4,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 1,0 | 5,0 | | 6,0 | | 6,0 | | 8,0 | | 10,5 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 13,6 | 15,4 | | 16,0 | | 16,3 | | 17,0 | | 18,3 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 17,6 | 15,2 | | 11,0 | | 10,0 | | 11,8 | | 12,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 14,0 | 16,7 | | 18,9 | | 19,9 | | 20,0 | | 19,7 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 19,5 | 18,9 | | 17,3 | | 15,5 | | 12,5 | | 8,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **ENGELHARTSZELL** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Penzenstein** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 91,40 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 013E44 38 | | 48N30 23 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 560 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 30,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 13,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | -7,0 | -5,0 | | -7,0 | | -5,0 | | -5,0 | | -7,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | -5,0 | -7,0 | | -3,0 | | 3,5 | | 7,6 | | 10,3 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 12,0 | 12,9 | | 13,0 | | 12,5 | | 11,3 | | 9,5 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 7,5 | 5,9 | | 4,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 4,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 5,9 | 7,5 | | 9,5 | | 11,3 | | 12,5 | | 13,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 12,9 | 12,0 | | 10,3 | | 7,6 | | 3,5 | | -3,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **FELDKIRCH 2** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Auf der Egg** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 90,20 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 009E34 13 | | 47N14 43 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 629 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 20,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 20,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | -10,0 | 0,0 | | 6,0 | | 11,0 | | 14,2 | | 16,2 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 18,1 | 19,3 | | 19,8 | | 20,0 | | 19,8 | | 19,3 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 18,1 | 16,2 | | 14,2 | | 11,0 | | 6,0 | | 0,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | -10,0 | -10,0 | | -3,0 | | -2,0 | | -1,0 | | -1,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | -1,0 | 0,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 0,0 | | -1,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | -1,0 | -2,0 | | -3,0 | | -10,0 | | -10,0 | | -10,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **FREISTADT** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Obergrünbach** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 105,60 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 014E32 16 | | 48N32 49 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 845 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 44,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 23,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | V | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 11,0 | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 10,0 | 10,0 | | 11,0 | | 11,5 | | 13,0 | | 14,0 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 15,8 | 17,0 | | 18,5 | | 19,8 | | 20,7 | | 21,6 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 22,1 | 22,6 | | 22,8 | | 22,9 | | 23,0 | | 22,9 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 22,8 | 22,6 | | 22,1 | | 21,6 | | 20,7 | | 19,8 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 18,5 | 17,0 | | 15,8 | | 14,0 | | 13,0 | | 11,5 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **FRIESACH** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Lorenzenberg** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 106,20 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 014E27 34 | | 46N55 58 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1220 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 20,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 17,8 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 13,3 | 10,3 | | 6,3 | | 1,8 | | 1,8 | | 1,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | -3,0 | -3,0 | | 1,8 | | 3,8 | | 1,8 | | -3,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | -3,0 | 1,8 | | 1,8 | | 1,8 | | 6,3 | | 10,3 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 13,3 | 15,4 | | 17,0 | | 17,8 | | 17,6 | | 16,9 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 15,6 | 15,5 | | 16,6 | | 17,1 | | 16,6 | | 15,5 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 15,6 | 16,9 | | 17,6 | | 17,8 | | 17,0 | | 15,4 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **FROHNLEITEN** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Schlöglmoar** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 104,30 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 015E19 42 | | 47N17 18 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 678 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 26,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 14,8 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 10,8 | 11,8 | | 13,8 | | 14,8 | | 14,8 | | 14,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 13,8 | 11,8 | | 9,8 | | 7,8 | | 4,8 | | 4,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 4,8 | 4,8 | | 7,8 | | 9,8 | | 11,8 | | 13,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 14,8 | 14,8 | | 13,8 | | 13,8 | | 14,8 | | 14,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 14,8 | 14,8 | | 13,8 | | 13,8 | | 14,8 | | 14,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 13,8 | 11,8 | | 10,8 | | 10,8 | | 10,8 | | 10,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **GALTUER** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Lochmühl** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 87,80 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 010E13 15 | | 46N58 36 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1740 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 21,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 15,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 10,8 | 12,8 | | 14,2 | | 14,8 | | 15,0 | | 14,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 14,2 | 12,8 | | 10,8 | | 8,2 | | 5,2 | | 2,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | -2,0 | -4,0 | | -10,0 | | -10,0 | | -10,0 | | -4,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | -2,0 | 2,0 | | 5,2 | | 8,2 | | 10,8 | | 12,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 14,2 | 14,8 | | 15,0 | | 14,8 | | 14,2 | | 12,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 10,5 | 10,0 | | 8,5 | | 4,8 | | 4,6 | | 7,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **GERLOS 2** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Gerlosberg TK-Rifu Station** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 106,10 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 011E55 16 | | 47N12 11 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1760 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 40,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 23,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 18,2 | 16,4 | | 13,5 | | 17,5 | | 20,5 | | 21,3 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 21,6 | 22,6 | | 23,0 | | 22,7 | | 21,8 | | 20,4 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 17,5 | 14,0 | | 7,0 | | -2,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 2,0 | | 5,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 6,0 | 6,5 | | 6,5 | | 6,5 | | 4,0 | | 4,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 9,0 | 11,0 | | 14,0 | | 16,0 | | 17,3 | | 18,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **GMUEND KTN 1** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Schlossbichl** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 94,30 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 013E32 51 | | 46N55 25 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1150 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 19,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 13,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 5,5 | 3,0 | | -7,0 | | -7,0 | | -5,0 | | 0,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 3,0 | 4,5 | | 5,3 | | 6,2 | | 6,9 | | 6,5 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 6,0 | 4,8 | | 3,2 | | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 3,2 | 5,0 | | 6,0 | | 6,5 | | 7,0 | | 6,2 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 7,7 | 9,3 | | 10,8 | | 10,7 | | 10,2 | | 11,2 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 12,2 | 13,0 | | 12,4 | | 11,8 | | 10,3 | | 8,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **GMUNDEN** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Grünberg** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 93,90 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 013E49 07 | | 47N53 56 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 985 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 19,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 19,1 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 9,1 | 7,1 | | 4,1 | | -0,9 | | -5,9 | | -5,9 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | -5,9 | -5,9 | | -5,9 | | -5,9 | | -5,9 | | -5,9 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 1,1 | 6,1 | | 10,6 | | 14,1 | | 16,1 | | 17,9 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 18,9 | 19,1 | | 18,9 | | 17,9 | | 16,4 | | 14,1 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 10,1 | 5,0 | | -5,9 | | 3,1 | | 6,1 | | 10,1 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 11,9 | 12,2 | | 12,5 | | 12,9 | | 12,1 | | 11,1 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **GOESTLING YBBS** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Bromreit** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 105,00 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 014E55 07 | | 47N48 50 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 840 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 25,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 14,8 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | -3,0 | -5,0 | | -5,0 | | -8,0 | | -8,0 | | -5,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | -1,0 | 4,8 | | 6,3 | | 7,8 | | 8,0 | | 8,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 8,8 | 11,0 | | 12,0 | | 11,4 | | 11,2 | | 13,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 14,4 | 14,8 | | 14,8 | | 14,2 | | 12,8 | | 10,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 8,3 | 5,2 | | 1,0 | | -4,0 | | -5,0 | | -5,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | -6,0 | -8,0 | | -8,0 | | -6,0 | | -4,0 | | -3,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | ja | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **GRAZ 4** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Plabutsch Fürstenstand** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 107,50 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 015E23 10 | | 47N05 20 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 743 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 54,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 30,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 26,5 | 28,2 | | 29,0 | | 29,1 | | 29,4 | | 29,7 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 30,0 | 29,7 | | 29,0 | | 28,8 | | 28,8 | | 28,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 28,8 | 29,0 | | 29,7 | | 30,0 | | 29,7 | | 29,4 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 29,1 | 29,0 | | 28,2 | | 26,5 | | 24,0 | | 20,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 15,0 | 10,0 | | 5,0 | | 0,4 | | 0,4 | | 0,4 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 0,4 | 5,0 | | 10,0 | | 15,0 | | 20,0 | | 24,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | ja | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **GREIFENBURG** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Egg** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 94,20 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 013E09 16 | | 46N43 25 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 980 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 23,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 21,7 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 8,7 | 10,7 | | 12,7 | | 15,7 | | 18,7 | | 20,7 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 21,7 | 21,7 | | 21,7 | | 20,7 | | 18,7 | | 17,7 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 14,7 | 12,7 | | 12,7 | | 6,7 | | 6,7 | | 6,7 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 6,7 | 6,7 | | 6,7 | | 8,7 | | 11,7 | | 12,7 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 14,7 | 17,7 | | 19,7 | | 20,7 | | 21,7 | | 20,7 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 19,7 | 17,7 | | 15,7 | | 13,7 | | 10,7 | | 8,7 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **GREIN** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Sattl** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 104,90 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 014E55 30 | | 48N14 12 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 500 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 20,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 7,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | -18,0 | -18,0 | | -18,0 | | -11,0 | | -9,0 | | -6,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | -3,0 | 0,0 | | 2,1 | | 4,2 | | 5,8 | | 6,6 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 7,0 | 6,5 | | 5,6 | | 4,0 | | 2,1 | | -0,5 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | -5,0 | -5,0 | | -2,0 | | 0,5 | | 2,0 | | 4,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 5,7 | 6,6 | | 7,0 | | 6,5 | | 5,7 | | 4,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 2,1 | 0,0 | | -3,0 | | -6,0 | | -13,0 | | -18,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **GUSSWERK** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Tribein** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 98,40 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 015E17 19 | | 47N44 37 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1280 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 30,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 17,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | V | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 5,0 | 2,2 | | 2,1 | | 5,0 | | 6,0 | | 7,0 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 6,5 | 6,5 | | 7,0 | | 7,0 | | 9,3 | | 12,7 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 15,1 | 16,1 | | 15,7 | | 13,7 | | 12,9 | | 14,0 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 15,7 | 16,6 | | 17,0 | | 17,0 | | 16,7 | | 16,3 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 15,7 | 14,7 | | 13,3 | | 11,3 | | 9,0 | | 6,5 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 4,2 | 4,2 | | 4,5 | | 5,0 | | 5,5 | | 5,5 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **GUTENSTEIN** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Residenzberg** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 99,10 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 015E52 12 | | 47N52 18 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 818 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 68,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 20,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 19,7 | 19,6 | | 18,9 | | 18,2 | | 18,2 | | 18,9 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 19,7 | 20,0 | | 19,7 | | 19,2 | | 18,8 | | 19,2 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 19,6 | 19,6 | | 18,9 | | 18,2 | | 18,2 | | 19,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 19,7 | 20,0 | | 19,8 | | 19,3 | | 18,8 | | 18,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 19,7 | 19,7 | | 18,8 | | 18,2 | | 18,2 | | 19,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 19,7 | 20,0 | | 19,7 | | 19,3 | | 18,7 | | 19,2 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **HAESELGEHR 2** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Heißmahd** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 102,40 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 010E31 44 | | 47N19 09 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1394 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 18,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 20,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | V | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 19,9 | 19,7 | | 19,4 | | 18,8 | | 18,1 | | 17,2 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 16,1 | 15,0 | | 13,8 | | 12,7 | | 12,0 | | 11,6 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 11,4 | 11,4 | | 11,4 | | 11,6 | | 12,0 | | 12,7 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 13,8 | 15,0 | | 16,1 | | 17,2 | | 18,1 | | 18,8 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 19,4 | 19,7 | | 19,9 | | 19,9 | | 19,9 | | 19,9 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 19,9 | 20,0 | | 19,9 | | 19,9 | | 19,9 | | 19,9 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **HAIMING** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Haiminger Alm** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 102,00 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 010E51 08 | | 47N15 59 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1803 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 15,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 27,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | V | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 15,5 | 16,0 | | 17,0 | | 18,0 | | 19,0 | | 20,8 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 22,0 | 23,2 | | 24,2 | | 25,0 | | 25,8 | | 26,3 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 26,3 | 26,8 | | 27,0 | | 27,0 | | 27,0 | | 26,8 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 26,6 | 26,3 | | 25,8 | | 25,0 | | 24,2 | | 23,2 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 22,0 | 20,8 | | 19,0 | | 18,0 | | 17,0 | | 16,0 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 15,5 | 15,0 | | 15,0 | | 15,0 | | 15,0 | | 15,0 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **HALLEIN** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Zinkenkogel** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 104,20 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 013E05 18 | | 47N38 57 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1310 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 18,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 27,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 26,0 | 25,0 | | 23,0 | | 21,0 | | 21,0 | | 21,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 21,0 | 21,0 | | 22,0 | | 23,0 | | 23,0 | | 23,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 23,0 | 21,0 | | 19,0 | | 16,0 | | 14,0 | | 13,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 12,0 | 12,0 | | 12,0 | | 12,0 | | 12,0 | | 12,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 12,0 | 12,0 | | 12,0 | | 12,0 | | 17,0 | | 20,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 22,0 | 25,0 | | 26,0 | | 27,0 | | 27,0 | | 27,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **HALLWANG** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | |  | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 92,30 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 013E04 26 | | 47N50 01 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 500 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 30,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 23,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 3,0 | 3,0 | | 8,0 | | 10,0 | | 15,0 | | 17,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 18,0 | 19,0 | | 19,0 | | 19,0 | | 18,0 | | 17,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 16,0 | 16,0 | | 16,0 | | 16,0 | | 18,0 | | 20,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 22,0 | 23,0 | | 23,0 | | 23,0 | | 23,0 | | 21,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 19,0 | 17,0 | | 15,0 | | 8,0 | | 3,0 | | 3,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 4,0 | 8,0 | | 10,0 | | 10,0 | | 9,0 | | 8,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **HEILIGENBLUT** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | |  | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 96,30 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 012E52 59 | | 47N00 45 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1540 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 20,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 14,8 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 8,3 | 5,5 | | 0,0 | | -5,0 | | -5,0 | | -5,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | -5,0 | -4,0 | | -4,0 | | -4,0 | | -3,0 | | -2,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | -2,0 | -2,0 | | 0,0 | | 3,5 | | 5,8 | | 6,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 6,3 | 6,3 | | 6,8 | | 5,8 | | 4,5 | | 2,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 4,5 | 5,8 | | 6,3 | | 10,0 | | 11,6 | | 13,5 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 14,5 | 14,8 | | 14,8 | | 14,0 | | 12,6 | | 10,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **HERMAGOR** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Kreuth** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 98,40 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 013E20 18 | | 46N37 46 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1000 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 20,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 23,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | -7,0 | -7,0 | | -5,0 | | -1,0 | | 5,0 | | 10,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 14,0 | 17,3 | | 19,7 | | 21,7 | | 22,7 | | 23,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 22,7 | 21,7 | | 19,7 | | 17,3 | | 14,0 | | 10,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 5,0 | -1,0 | | -5,0 | | -7,0 | | -7,0 | | -7,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | -7,0 | -7,0 | | -7,0 | | -7,0 | | -7,0 | | -7,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | -7,0 | -7,0 | | -7,0 | | -7,0 | | -7,0 | | -7,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **HIEFLAU** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Buchegg** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 106,00 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 014E44 20 | | 47N36 03 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 720 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 20,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 14,5 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 12,5 | 13,7 | | 14,5 | | 14,2 | | 13,6 | | 12,3 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 9,8 | 7,7 | | 8,5 | | 7,7 | | 9,8 | | 12,3 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 13,6 | 14,2 | | 14,5 | | 13,7 | | 12,5 | | 10,3 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 7,0 | 2,5 | | -6,0 | | -10,0 | | -10,0 | | -10,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | -10,0 | -10,0 | | -10,0 | | -10,0 | | -10,0 | | -10,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | -10,0 | -6,0 | | -2,5 | | 2,5 | | 7,0 | | 10,2 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | ja | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **HINTERTUX 2** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Hohenhaustenne** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 97,70 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 011E40 54 | | 47N06 51 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1488 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 12,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 18,5 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | V | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 16,6 | 17,4 | | 17,8 | | 18,3 | | 18,5 | | 18,5 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 18,3 | 17,8 | | 17,4 | | 16,6 | | 15,5 | | 14,3 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 12,6 | 11,0 | | 9,0 | | 6,7 | | 4,5 | | 2,5 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 1,5 | 1,2 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 0,5 | 0,5 | | 1,2 | | 1,5 | | 2,5 | | 4,5 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 6,7 | 9,0 | | 11,0 | | 12,6 | | 14,3 | | 15,5 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **HOLZGAU** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Benglerwald** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 101,80 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 010E22 21 | | 47N15 42 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1190 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 21,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 14,8 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | -15,0 | -15,0 | | -10,0 | | -5,2 | | -3,2 | | -1,2 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | -1,0 | -1,0 | | -1,2 | | -3,2 | | -5,2 | | -10,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | -15,0 | -15,0 | | -15,0 | | -15,0 | | -15,0 | | -15,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | -3,2 | 2,4 | | 7,3 | | 10,5 | | 12,8 | | 14,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 14,7 | 14,7 | | 14,0 | | 12,8 | | 10,5 | | 7,3 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 2,4 | -3,2 | | -15,0 | | -15,0 | | -15,0 | | -15,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **HUBEN 2** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Brunnerberg Mobilfunkmast** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 100,50 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 012E34 47 | | 46N55 14 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1275 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 25,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 27,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | V | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 26,9 | 26,8 | | 26,5 | | 26,1 | | 25,6 | | 24,9 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 24,1 | 23,1 | | 21,9 | | 20,6 | | 19,4 | | 18,2 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 17,3 | 16,6 | | 16,2 | | 16,0 | | 15,9 | | 15,9 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 16,0 | 16,2 | | 16,6 | | 17,3 | | 18,2 | | 19,4 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 20,6 | 21,9 | | 23,1 | | 24,1 | | 24,9 | | 25,6 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 26,1 | 26,5 | | 26,8 | | 26,9 | | 27,0 | | 27,0 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **IMST 3** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Osterstein Arzl** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 100,30 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 010E45 40 | | 47N12 52 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 890 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 18,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 20,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 16,6 | 17,4 | | 16,9 | | 16,5 | | 17,6 | | 19,4 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 20,0 | 19,5 | | 18,7 | | 16,6 | | 13,9 | | 12,4 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 12,0 | 8,0 | | 6,0 | | 11,5 | | 14,5 | | 15,2 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 15,4 | 15,0 | | 13,8 | | 12,5 | | 8,2 | | 2,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 8,2 | 9,0 | | 8,8 | | 10,0 | | 14,0 | | 16,4 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 18,3 | 19,3 | | 19,8 | | 19,3 | | 17,5 | | 16,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **INNSBRUCK 1** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Patscherkofel** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 106,50 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 011E27 43 | | 47N12 33 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 2246 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 13,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 45,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 39,7 | 40,2 | | 41,0 | | 42,8 | | 44,7 | | 44,9 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 44,9 | 44,4 | | 43,4 | | 42,5 | | 41,0 | | 39,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 35,9 | 31,0 | | 25,0 | | 20,0 | | 20,0 | | 28,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 30,0 | 28,0 | | 25,0 | | 24,0 | | 20,0 | | 20,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 29,0 | 32,5 | | 33,5 | | 35,0 | | 36,0 | | 37,1 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 38,7 | 39,4 | | 38,9 | | 36,5 | | 34,0 | | 37,6 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | ja | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **IRDNING** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Gatschberg** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 95,80 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 014E07 45 | | 47N29 20 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1220 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 21,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 14,8 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 8,4 | 7,4 | | 5,8 | | 0,0 | | -5,2 | | -5,2 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | -3,2 | -3,2 | | -10,0 | | -5,2 | | -1,2 | | 1,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 4,8 | 8,8 | | 11,3 | | 13,1 | | 14,4 | | 14,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 14,8 | 14,6 | | 14,1 | | 13,4 | | 12,1 | | 9,5 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 4,8 | 2,0 | | 1,8 | | 0,0 | | 1,8 | | 6,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 8,8 | 10,6 | | 10,9 | | 10,8 | | 10,0 | | 9,1 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **JUDENBURG** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Hauswald** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 103,70 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 014E39 00 | | 47N10 43 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 855 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 25,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 16,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | V | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 9,0 | 9,3 | | 9,7 | | 10,3 | | 11,1 | | 11,9 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 12,7 | 13,4 | | 14,3 | | 14,7 | | 15,2 | | 15,4 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 15,7 | 15,8 | | 15,9 | | 15,9 | | 16,0 | | 15,9 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 15,9 | 15,8 | | 15,7 | | 15,4 | | 15,2 | | 14,7 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 14,3 | 13,4 | | 12,7 | | 11,9 | | 11,1 | | 10,3 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 9,7 | 9,3 | | 9,0 | | 8,9 | | 8,9 | | 8,9 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **KALWANG** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Stellerberg** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 95,90 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 014E44 59 | | 47N24 39 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1165 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 43,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 20,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 17,6 | 17,6 | | 18,2 | | 17,5 | | 17,4 | | 18,6 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 19,5 | 19,6 | | 18,5 | | 17,2 | | 16,9 | | 17,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 17,9 | 18,2 | | 17,6 | | 16,0 | | 11,2 | | 8,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 7,0 | 3,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 3,0 | | 7,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 11,5 | 14,2 | | 16,6 | | 18,2 | | 18,4 | | 18,3 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 17,5 | 17,0 | | 17,8 | | 18,5 | | 18,7 | | 18,3 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **KAPFENBERG 3** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Burg Oberkapfenberg** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 106,20 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 015E17 37 | | 47N26 24 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 630 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 18,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 23,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | V | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 22,9 | 22,8 | | 22,7 | | 22,5 | | 22,2 | | 21,8 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 21,3 | 20,5 | | 19,8 | | 18,9 | | 18,0 | | 17,3 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 16,6 | 16,2 | | 16,0 | | 15,9 | | 15,9 | | 15,9 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 16,0 | 16,2 | | 16,6 | | 17,3 | | 18,0 | | 18,9 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 19,8 | 20,5 | | 21,3 | | 21,8 | | 22,2 | | 22,5 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 22,7 | 22,8 | | 22,9 | | 22,9 | | 23,0 | | 22,9 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **KIRCHDORF KREMS 4** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Lauterbach** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 91,30 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 014E04 58 | | 47N54 38 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 537 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 13,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 23,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | V | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 9,0 | 11,0 | | 12,0 | | 13,4 | | 15,4 | | 17,1 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 18,6 | 19,9 | | 20,9 | | 21,7 | | 22,3 | | 22,6 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 22,9 | 23,0 | | 22,9 | | 22,6 | | 22,3 | | 21,7 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 20,9 | 19,9 | | 18,6 | | 17,1 | | 15,4 | | 13,4 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 12,0 | 11,0 | | 9,0 | | 8,0 | | 7,5 | | 7,5 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 7,0 | 7,0 | | 7,0 | | 7,5 | | 7,5 | | 8,0 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **KITZBUEHEL 2** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Hahnenkamm** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 102,90 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 012E22 22 | | 47N25 36 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1655 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 15,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 24,8 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 21,8 | 22,5 | | 23,5 | | 23,7 | | 23,5 | | 22,7 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 21,2 | 20,7 | | 21,8 | | 21,2 | | 20,0 | | 22,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 23,5 | 23,8 | | 23,4 | | 23,0 | | 21,6 | | 19,2 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 16,6 | 10,8 | | 10,8 | | 10,8 | | 10,8 | | 10,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 12,8 | 18,0 | | 20,0 | | 21,8 | | 23,5 | | 24,5 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 24,8 | 24,0 | | 22,5 | | 21,8 | | 22,6 | | 22,6 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **KLAGENFURT 3** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Pyramidenkogel** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 103,70 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 014E08 42 | | 46N36 33 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 850 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 85,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 30,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 29,5 | 29,1 | | 28,9 | | 29,3 | | 29,7 | | 30,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 29,7 | 29,3 | | 28,9 | | 29,1 | | 29,5 | | 30,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 29,5 | 29,1 | | 28,9 | | 29,3 | | 29,7 | | 30,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 29,8 | 29,3 | | 28,9 | | 29,1 | | 29,5 | | 30,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 29,6 | 29,1 | | 28,9 | | 29,2 | | 29,8 | | 30,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 29,8 | 29,3 | | 28,9 | | 29,1 | | 29,6 | | 30,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | ja | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **KNITTELFELD 2** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Feistritzer Wald** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 107,20 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 014E46 46 | | 47N09 22 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 860 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 35,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 24,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 23,7 | 23,8 | | 23,1 | | 22,7 | | 23,4 | | 23,7 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 22,1 | 21,6 | | 20,2 | | 18,8 | | 15,6 | | 8,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 6,0 | 6,0 | | 0,0 | | 9,0 | | 10,5 | | 9,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 13,2 | 18,0 | | 20,7 | | 21,8 | | 21,4 | | 20,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 19,2 | 20,4 | | 21,8 | | 22,0 | | 21,0 | | 20,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 22,3 | 23,4 | | 22,8 | | 20,2 | | 19,0 | | 22,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **KOEFLACH 2** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Gößnitzberg** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 105,80 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 015E01 00 | | 47N03 35 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 884 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 15,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 20,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | -10,0 | 0,0 | | 5,0 | | 11,0 | | 14,5 | | 17,5 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 19,0 | 19,7 | | 20,0 | | 19,7 | | 19,0 | | 17,5 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 14,5 | 11,0 | | 5,0 | | 0,0 | | -10,0 | | -10,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | -10,0 | -10,0 | | -10,0 | | -5,0 | | -5,0 | | -3,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | -3,0 | -10,0 | | -10,0 | | -10,0 | | -3,0 | | -3,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | -5,0 | -5,0 | | -10,0 | | -10,0 | | -10,0 | | -10,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **KOESSEN 2** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Gruberalm** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 100,90 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 012E22 17 | | 47N37 38 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 974 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 36,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 20,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | V | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 19,9 | 19,9 | | 20,0 | | 19,9 | | 19,9 | | 19,7 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 19,4 | 18,8 | | 18,1 | | 17,2 | | 16,1 | | 15,0 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 13,8 | 12,7 | | 12,0 | | 11,6 | | 11,4 | | 11,4 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 11,4 | 11,6 | | 12,0 | | 12,7 | | 13,8 | | 15,0 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 16,1 | 17,2 | | 18,1 | | 18,8 | | 19,4 | | 19,7 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 19,9 | 19,9 | | 19,9 | | 19,9 | | 19,9 | | 20,0 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | ja | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **KOETSCHACH** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Kronhof** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 99,60 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 013E02 56 | | 46N38 41 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 895 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 27,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 20,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 14,0 | 14,0 | | 14,0 | | 13,0 | | 15,5 | | 18,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 19,0 | 19,5 | | 18,8 | | 18,0 | | 17,5 | | 17,3 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 16,0 | 14,0 | | 10,0 | | 5,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 0,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 5,0 | 11,0 | | 14,0 | | 15,5 | | 17,5 | | 18,2 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 19,5 | 20,0 | | 19,7 | | 18,5 | | 17,2 | | 15,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **KRAKAU** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Draunigl** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 106,10 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 014E02 55 | | 47N10 10 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1370 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 21,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 10,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | -2,0 | -5,0 | | -5,0 | | -5,0 | | -5,0 | | -5,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | -5,0 | -5,0 | | -5,0 | | -5,0 | | -5,0 | | -5,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | -5,0 | -5,0 | | -5,0 | | -5,0 | | -5,0 | | -5,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | -5,0 | -5,0 | | -5,0 | | -5,0 | | -2,0 | | -1,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 3,0 | 4,0 | | 8,0 | | 9,0 | | 10,0 | | 10,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 10,0 | 9,0 | | 8,0 | | 5,0 | | 3,0 | | -1,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **KUFSTEIN 2** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Thierberg** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 98,80 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 012E10 00 | | 47N35 42 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 550 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 14,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 19,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 8,6 | 13,3 | | 16,2 | | 17,9 | | 19,0 | | 18,6 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 17,4 | 16,6 | | 17,8 | | 18,7 | | 17,9 | | 16,5 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 16,6 | 17,8 | | 17,8 | | 16,6 | | 16,5 | | 17,9 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 18,7 | 17,8 | | 16,6 | | 17,4 | | 18,6 | | 19,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 17,9 | 16,2 | | 13,3 | | 8,6 | | 2,1 | | 1,9 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 3,5 | 2,1 | | 2,1 | | 3,5 | | 1,9 | | 2,1 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **LAENGENFELD 2** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Burgstein** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 87,70 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 010E58 08 | | 47N03 26 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1421 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 14,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 23,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 22,8 | 22,3 | | 21,0 | | 19,0 | | 16,6 | | 13,3 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 10,0 | 6,0 | | 0,0 | | 6,0 | | 10,0 | | 13,3 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 16,6 | 19,0 | | 21,0 | | 22,3 | | 22,8 | | 23,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 22,8 | 22,3 | | 21,0 | | 19,0 | | 16,6 | | 13,3 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 10,0 | 6,0 | | 0,0 | | 6,0 | | 10,0 | | 13,3 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 16,6 | 19,0 | | 21,0 | | 22,3 | | 22,8 | | 23,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **LANDECK 3** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Krahberg** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 107,60 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 010E37 36 | | 47N08 49 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 2195 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 15,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 25,4 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 18,4 | 21,4 | | 22,8 | | 23,6 | | 24,0 | | 25,4 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 23,9 | 22,6 | | 21,4 | | 18,0 | | 13,4 | | 10,4 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 9,0 | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 1,0 | 9,0 | | 10,4 | | 13,4 | | 18,0 | | 21,4 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 22,6 | 23,9 | | 25,4 | | 24,0 | | 23,6 | | 22,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 21,4 | 18,4 | | 15,4 | | 11,6 | | 11,6 | | 15,4 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **LECH** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | |  | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 102,60 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 010E10 04 | | 47N12 09 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 2348 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 18,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 13,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 12,5 | 13,0 | | 12,8 | | 12,0 | | 10,8 | | 8,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 4,0 | -2,0 | | -12,0 | | -12,0 | | -12,0 | | -12,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | -12,0 | -2,0 | | 3,0 | | 5,5 | | 6,5 | | 7,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 8,3 | 8,0 | | 6,0 | | 2,5 | | 2,5 | | 5,5 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 6,9 | 7,6 | | 7,8 | | 8,3 | | 8,1 | | 7,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 6,0 | 6,0 | | 6,0 | | 5,3 | | 8,5 | | 11,3 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **LEIBNITZ** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Wagna Krainer** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 91,60 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 015E33 53 | | 46N46 14 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 269 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 20,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 17,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 16,0 | 15,0 | | 13,2 | | 11,1 | | 8,0 | | 5,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | -1,0 | -13,0 | | -13,0 | | -5,0 | | -5,0 | | -5,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | -13,0 | -15,0 | | -15,0 | | -15,0 | | -15,0 | | -15,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | -15,0 | -15,0 | | -13,0 | | -5,0 | | -5,0 | | -5,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | -13,0 | -13,0 | | -1,0 | | 5,0 | | 8,0 | | 11,1 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 13,2 | 15,0 | | 16,0 | | 16,8 | | 17,0 | | 16,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **LEND** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Luxkogel** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 104,10 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 013E05 54 | | 47N17 01 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1824 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 21,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 21,3 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 17,8 | 19,7 | | 21,0 | | 21,3 | | 20,6 | | 20,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 19,5 | 19,2 | | 18,2 | | 14,8 | | 3,3 | | 9,3 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 15,0 | 15,8 | | 16,7 | | 18,6 | | 20,0 | | 20,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 18,8 | 16,1 | | 13,6 | | 14,0 | | 14,6 | | 13,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 12,9 | 15,3 | | 17,8 | | 19,0 | | 19,3 | | 18,6 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 17,5 | 15,8 | | 15,0 | | 16,5 | | 17,3 | | 17,1 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **LEOBEN 2** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Galgenberg** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 107,50 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 015E04 24 | | 47N22 08 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 791 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 20,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 23,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 19,0 | 18,0 | | 18,6 | | 18,3 | | 20,0 | | 22,2 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 22,9 | 23,0 | | 22,7 | | 21,5 | | 20,0 | | 17,2 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 12,9 | 7,0 | | 0,0 | | 5,0 | | 0,0 | | 7,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 12,9 | 17,2 | | 20,0 | | 21,5 | | 22,7 | | 23,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 22,9 | 22,2 | | 20,0 | | 18,3 | | 18,6 | | 18,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 19,0 | 20,8 | | 21,4 | | 21,8 | | 21,4 | | 20,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **LIENZ 2** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Hochstein** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 107,10 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 012E42 01 | | 46N49 20 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 2018 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 25,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 27,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 26,9 | 27,0 | | 26,0 | | 22,0 | | 21,5 | | 24,5 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 26,2 | 26,4 | | 26,8 | | 27,0 | | 26,7 | | 25,6 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 23,8 | 20,4 | | 16,0 | | 15,0 | | 15,5 | | 15,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 16,0 | 20,0 | | 23,0 | | 25,2 | | 26,4 | | 26,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 26,6 | 25,2 | | 23,0 | | 19,0 | | 11,0 | | 5,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 11,0 | 18,0 | | 21,0 | | 23,5 | | 25,5 | | 26,5 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **LINZ 1** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Lichtenberg** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 92,60 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 014E15 20 | | 48N23 07 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 925 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 87,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 41,5 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | M | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 18,5 | 18,5 | | 18,5 | | 18,5 | | 18,5 | | 18,5 |
| V | 18,5 | 18,5 | | 18,5 | | 18,5 | | 18,5 | | 18,5 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 18,5 | 19,5 | | 22,5 | | 26,5 | | 29,5 | | 32,5 |
| V | 18,5 | 19,5 | | 22,5 | | 26,5 | | 29,5 | | 32,5 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 33,5 | 35,5 | | 37,5 | | 37,5 | | 38,5 | | 38,5 |
| V | 33,5 | 35,5 | | 37,5 | | 37,5 | | 38,5 | | 38,5 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 38,5 | 37,5 | | 37,5 | | 35,5 | | 33,5 | | 32,5 |
| V | 38,5 | 37,5 | | 37,5 | | 35,5 | | 33,5 | | 32,5 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 29,5 | 26,5 | | 22,5 | | 19,5 | | 18,5 | | 18,5 |
| V | 29,5 | 26,5 | | 22,5 | | 19,5 | | 18,5 | | 18,5 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 18,5 | 18,5 | | 18,5 | | 18,5 | | 18,5 | | 18,5 |
| V | 18,5 | 18,5 | | 18,5 | | 18,5 | | 18,5 | | 18,5 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **LOFER** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Loderbichl** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 103,70 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 012E41 05 | | 47N36 13 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 980 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 18,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 17,8 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | M | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | -0,2 | 2,8 | | 4,8 | | 7,8 | | 8,8 | | 9,8 |
| V | -0,2 | -0,2 | | -0,2 | | -0,2 | | 1,8 | | 3,8 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 10,8 | 9,8 | | 9,8 | | 9,8 | | 10,8 | | 11,8 |
| V | 5,8 | 6,8 | | 8,8 | | 10,8 | | 11,8 | | 12,8 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 11,8 | 12,8 | | 13,8 | | 14,8 | | 14,8 | | 14,8 |
| V | 13,8 | 14,8 | | 14,8 | | 14,8 | | 14,8 | | 14,8 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 13,8 | 12,8 | | 10,8 | | 7,8 | | 4,8 | | -0,2 |
| V | 14,8 | 14,8 | | 13,8 | | 12,8 | | 11,8 | | 10,8 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | -0,2 | -0,2 | | -0,2 | | -0,2 | | -0,2 | | -0,2 |
| V | 8,8 | 6,8 | | 5,8 | | 4,8 | | 0,8 | | -0,2 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | -0,2 | -0,2 | | -0,2 | | -0,2 | | -0,2 | | -0,2 |
| V | -0,2 | -0,2 | | -0,2 | | -0,2 | | -0,2 | | -0,2 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **LUNZ 1** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Lunzberg** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 98,50 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 015E01 34 | | 47N52 19 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1003 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 20,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 13,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | -7,0 | -5,0 | | -3,0 | | -2,0 | | -1,0 | | -1,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | -2,0 | -3,0 | | -5,0 | | -7,0 | | -12,0 | | -15,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | -15,0 | -15,0 | | -15,0 | | -3,0 | | 0,0 | | 4,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 7,0 | 9,2 | | 11,1 | | 12,3 | | 12,9 | | 12,9 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 12,3 | 11,1 | | 9,2 | | 7,0 | | 4,0 | | 0,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | -3,0 | -15,0 | | -15,0 | | -15,0 | | -15,0 | | -12,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **MATTERSBURG** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Heuberg** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 103,40 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 016E18 30 | | 47N41 58 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 731 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 45,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 30,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 20,0 | 23,0 | | 26,0 | | 27,7 | | 29,1 | | 29,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 29,8 | 29,1 | | 27,7 | | 26,0 | | 23,0 | | 20,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 15,0 | 10,0 | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | 10,0 | | 15,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **MATTIGHOFEN** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Unterlindach Schacherbauer** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 90,50 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 013E07 28 | | 48N06 41 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 483 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 9,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 15,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | V | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 10,8 | 11,8 | | 12,8 | | 13,4 | | 14,0 | | 14,4 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 14,6 | 14,8 | | 15,0 | | 15,0 | | 15,0 | | 14,8 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 14,6 | 14,4 | | 14,0 | | 13,4 | | 12,8 | | 11,8 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 10,8 | 8,7 | | 7,4 | | 6,2 | | 5,4 | | 4,6 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 4,2 | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 | | 4,0 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 4,2 | 4,6 | | 5,4 | | 6,2 | | 7,4 | | 8,7 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **MAYRHOFEN 3** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Ahorn Panorama Funkstation** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 98,20 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 011E52 10 | | 47N08 13 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1955 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 12,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 21,8 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | V | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 21,8 | 21,8 | | 21,7 | | 21,6 | | 21,4 | | 21,0 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 20,5 | 19,9 | | 19,1 | | 18,1 | | 17,0 | | 15,8 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 14,6 | 13,5 | | 12,6 | | 11,9 | | 11,5 | | 11,3 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 11,2 | 11,2 | | 11,3 | | 11,5 | | 11,9 | | 12,6 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 13,5 | 14,6 | | 15,8 | | 17,0 | | 18,1 | | 19,1 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 19,9 | 20,5 | | 21,0 | | 21,4 | | 21,6 | | 21,7 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **METNITZ WEST** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | |  | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 89,80 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 014E10 30 | | 46N58 58 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1100 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 25,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 14,8 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | -15,0 | -10,0 | | -3,0 | | 0,8 | | 4,0 | | 8,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 11,6 | 13,5 | | 14,5 | | 14,8 | | 14,6 | | 13,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 12,6 | 10,2 | | 7,0 | | 4,4 | | 4,2 | | 4,4 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 7,0 | 10,2 | | 12,6 | | 13,8 | | 14,6 | | 14,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 14,5 | 13,5 | | 11,5 | | 8,0 | | 4,8 | | 0,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | -3,2 | -10,0 | | -15,0 | | -10,0 | | -10,0 | | -10,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **MICHAELBEUERN NUSSDORF** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Oberlielon** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 103,30 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 013E01 35 | | 48N01 26 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 559 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 26,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 15,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | V | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | -7,0 | -5,0 | | -5,0 | | -5,0 | | -5,0 | | -5,0 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | -7,0 | -10,0 | | -10,0 | | -7,0 | | -3,0 | | 1,0 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 4,0 | 7,0 | | 9,0 | | 11,0 | | 12,3 | | 13,3 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 14,0 | 14,7 | | 14,9 | | 15,0 | | 14,9 | | 14,9 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 14,0 | 13,3 | | 12,3 | | 11,0 | | 9,0 | | 7,0 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 4,0 | 1,0 | | -3,0 | | -7,0 | | -10,0 | | -10,0 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | ja | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **MITTELBERG 3** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Zafernalpe** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 103,50 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 010E09 03 | | 47N19 45 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1417 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 8,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 17,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | V | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 16,3 | 16,7 | | 16,9 | | 17,0 | | 17,0 | | 16,9 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 16,7 | 16,3 | | 15,9 | | 15,2 | | 14,3 | | 13,2 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 11,9 | 10,4 | | 8,9 | | 7,4 | | 6,2 | | 5,3 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 4,8 | 4,6 | | 4,5 | | 4,5 | | 4,5 | | 4,5 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 4,6 | 4,8 | | 5,3 | | 6,2 | | 7,4 | | 8,9 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 10,4 | 11,9 | | 13,2 | | 14,3 | | 15,2 | | 15,9 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **MITTERBACH ERL** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Gemeindealpe** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 101,20 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 015E14 56 | | 47N48 44 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1620 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 6,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 20,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 13,0 | 15,5 | | 17,5 | | 19,0 | | 19,5 | | 19,6 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 18,2 | 17,7 | | 18,3 | | 19,7 | | 19,9 | | 19,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 18,2 | 18,4 | | 19,7 | | 19,6 | | 18,8 | | 17,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 14,7 | 11,5 | | 7,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 3,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 2,0 | -10,0 | | 0,0 | | 6,0 | | 8,0 | | 6,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 0,0 | -10,0 | | 2,0 | | 4,0 | | 6,0 | | 10,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **MITTERSILL** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Loferstein** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 100,50 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 012E28 22 | | 47N17 56 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1250 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 20,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 20,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | V | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 0,0 | 3,0 | | 4,0 | | 4,0 | | 3,0 | | 5,0 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 6,0 | 5,0 | | 4,0 | | 4,0 | | 6,0 | | 7,0 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 9,0 | 12,0 | | 15,0 | | 17,8 | | 19,4 | | 20,0 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 19,3 | 17,0 | | 12,5 | | 9,0 | | 12,0 | | 14,0 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 14,3 | 13,5 | | 12,0 | | 10,5 | | 8,0 | | 6,0 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 5,0 | 4,0 | | 3,0 | | 1,0 | | -4,0 | | -4,0 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **MURAU** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Stolzalpe** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 107,70 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 014E11 52 | | 47N07 20 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1410 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 41,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 23,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 11,0 | 5,0 | | 7,0 | | 11,0 | | 12,6 | | 14,5 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 18,0 | 20,5 | | 22,0 | | 22,8 | | 22,7 | | 21,7 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 20,0 | 19,2 | | 19,2 | | 19,0 | | 18,6 | | 18,9 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 20,8 | 22,3 | | 22,5 | | 21,7 | | 21,3 | | 22,3 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 23,0 | 22,4 | | 21,6 | | 19,2 | | 19,7 | | 21,1 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 22,2 | 22,4 | | 21,3 | | 18,6 | | 15,0 | | 13,1 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **NEUBERG MUERZ** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Schneealpe** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 103,40 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 015E36 08 | | 47N40 58 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1660 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 15,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 18,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | -2,0 | -7,0 | | 0,0 | | 0,0 | | -2,0 | | -7,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 3,0 | 6,0 | | 9,0 | | 10,5 | | 12,0 | | 14,7 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 16,5 | 17,6 | | 17,9 | | 17,0 | | 15,8 | | 16,5 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 17,0 | 17,3 | | 16,3 | | 15,5 | | 15,5 | | 17,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 17,7 | 18,0 | | 17,5 | | 16,5 | | 14,8 | | 12,5 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 10,0 | 7,0 | | 3,0 | | -7,0 | | -7,0 | | 0,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **NEUKIRCHEN GRV** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Hohenbramberg** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 104,40 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 012E18 30 | | 47N15 45 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1250 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 68,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 23,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 5,0 | -2,0 | | 9,0 | | 14,0 | | 16,8 | | 19,4 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 20,6 | 21,4 | | 21,7 | | 21,6 | | 22,0 | | 22,3 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 21,3 | 19,0 | | 16,0 | | 15,0 | | 15,1 | | 14,3 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 16,0 | 19,0 | | 21,3 | | 22,7 | | 23,0 | | 22,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 22,3 | 21,4 | | 20,3 | | 19,5 | | 18,0 | | 15,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 9,0 | -2,0 | | 5,0 | | 5,0 | | -2,0 | | 5,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **NEUMARKT** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Kulmer Alpe** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 101,90 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 014E31 47 | | 47N04 12 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1786 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 36,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 23,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 18,0 | 15,0 | | 13,0 | | 9,0 | | 8,0 | | 8,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 8,0 | 8,0 | | 8,0 | | 8,0 | | 8,0 | | 8,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 8,0 | 8,0 | | 10,0 | | 13,0 | | 15,0 | | 17,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 19,0 | 21,0 | | 22,0 | | 23,0 | | 23,0 | | 23,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 21,0 | 23,0 | | 23,0 | | 23,0 | | 23,0 | | 22,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 22,0 | 23,0 | | 23,0 | | 23,0 | | 22,0 | | 20,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | ja | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **OBDACH** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Schupperer** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 97,70 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 014E41 50 | | 47N05 16 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1110 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 26,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 20,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | | 20,0 | | 19,0 | | 18,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 16,0 | 13,0 | | 10,0 | | 9,0 | | 9,0 | | 9,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 10,0 | 13,0 | | 16,0 | | 17,0 | | 19,0 | | 20,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 20,0 | 20,0 | | 19,0 | | 18,0 | | 17,0 | | 17,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 17,0 | 17,0 | | 18,0 | | 19,0 | | 20,0 | | 20,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | | 20,0 | | 20,0 | | 20,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **OBERTRAUN** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Krippenstein** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 100,90 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 013E41 34 | | 47N31 42 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 2040 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 14,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 10,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | V | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 8,5 | 6,5 | | 3,0 | | -1,0 | | -5,0 | | -10,0 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | -15,0 | -15,0 | | -15,0 | | -15,0 | | -8,0 | | -8,0 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | -9,0 | -10,0 | | -15,0 | | -15,0 | | -15,0 | | -15,0 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | -15,0 | -10,0 | | -9,0 | | -8,0 | | -8,0 | | -13,0 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | -15,0 | -15,0 | | -15,0 | | -10,0 | | -5,0 | | -1,0 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 3,0 | 6,5 | | 8,5 | | 9,6 | | 10,0 | | 9,6 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **OBERVELLACH** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Pfaffenberg** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 89,80 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 013E13 14 | | 46N56 03 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1110 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 25,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 14,8 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | -3,0 | -3,0 | | -3,0 | | -3,0 | | -3,0 | | -3,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | -2,0 | 1,3 | | 6,5 | | 9,0 | | 11,2 | | 13,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 14,3 | 14,8 | | 14,8 | | 14,2 | | 13,0 | | 11,3 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 9,8 | 7,8 | | 7,3 | | 7,3 | | 7,8 | | 10,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 11,5 | 12,8 | | 13,5 | | 13,6 | | 13,2 | | 12,1 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 10,3 | 8,0 | | 6,0 | | 4,8 | | 1,8 | | -2,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **OBERZEIRING 1** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | |  | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 102,60 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 014E28 31 | | 47N15 33 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1269 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 26,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 10,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 9,6 | 9,5 | | 9,0 | | 8,0 | | 5,3 | | 2,3 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 2,0 | 1,0 | | 3,5 | | 7,0 | | 8,3 | | 9,2 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 8,5 | 9,6 | | 9,0 | | 7,8 | | 5,6 | | 5,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 5,3 | 4,6 | | 4,9 | | 7,3 | | 8,8 | | 9,7 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 10,0 | 9,6 | | 8,2 | | 6,9 | | 4,0 | | 3,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 5,3 | 3,2 | | 3,0 | | 6,5 | | 8,1 | | 9,3 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **PAISSLBERG** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Paisslberg 8** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 103,20 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 012E08 48 | | 47N29 14 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 852 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 10,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 23,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | V | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 18,6 | 19,8 | | 20,8 | | 21,5 | | 22,1 | | 22,5 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 22,8 | 23,0 | | 23,0 | | 23,0 | | 22,8 | | 22,5 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 22,1 | 21,5 | | 20,8 | | 19,8 | | 18,6 | | 17,2 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 15,7 | 14,2 | | 12,8 | | 11,7 | | 11,0 | | 10,6 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 10,5 | 10,5 | | 10,5 | | 10,5 | | 10,5 | | 10,6 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 11,0 | 11,7 | | 12,8 | | 14,2 | | 15,7 | | 17,2 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **PATERGASSEN** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Plaßbichl** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 98,60 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 013E51 05 | | 46N49 10 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1220 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 20,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 17,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 12,3 | 14,7 | | 16,3 | | 16,9 | | 16,9 | | 16,5 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 16,2 | 15,1 | | 11,5 | | 9,0 | | 13,5 | | 16,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 16,8 | 16,7 | | 16,0 | | 15,1 | | 13,0 | | 10,2 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 6,0 | -1,0 | | -1,0 | | 0,0 | | 0,0 | | -1,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | -1,0 | -1,0 | | -8,0 | | -3,0 | | -1,0 | | 1,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 1,0 | 1,0 | | 1,5 | | 5,0 | | 6,8 | | 9,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **PAZNAUN 2** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Kappl** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 100,30 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 010E21 21 | | 47N03 21 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1350 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 30,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 17,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 6,2 | 7,5 | | 10,6 | | 13,1 | | 15,0 | | 16,3 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 17,0 | 16,9 | | 16,6 | | 15,8 | | 15,1 | | 14,3 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 12,0 | 7,0 | | 4,2 | | 4,0 | | 3,0 | | 7,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 11,2 | 13,0 | | 13,2 | | 13,1 | | 13,5 | | 13,4 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 13,0 | 12,0 | | 10,2 | | 9,0 | | 6,5 | | 6,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 3,0 | -3,0 | | -3,0 | | -3,0 | | -3,0 | | -1,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **PERG** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Lanzenberg** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 101,00 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 014E37 32 | | 48N15 57 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 378 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 8,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 20,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | V | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 15,0 | 15,0 | | 15,4 | | 15,7 | | 16,0 | | 16,7 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 17,0 | 17,4 | | 17,8 | | 18,0 | | 18,6 | | 18,8 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 19,0 | 19,2 | | 19,5 | | 19,6 | | 19,7 | | 19,8 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 20,0 | 19,8 | | 19,7 | | 19,6 | | 19,5 | | 19,2 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 19,0 | 18,8 | | 18,6 | | 18,0 | | 17,8 | | 17,4 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 17,0 | 16,7 | | 16,0 | | 15,7 | | 15,4 | | 15,0 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **PERNEGG** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Funkmast Landesregierung** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 102,40 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 015E21 07 | | 47N21 56 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 680 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 30,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 18,8 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | V | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 14,6 | 13,8 | | 13,0 | | 12,4 | | 12,0 | | 11,8 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 11,6 | 11,6 | | 11,6 | | 11,8 | | 12,0 | | 12,4 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 13,0 | 13,8 | | 14,6 | | 15,6 | | 16,3 | | 16,9 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 17,5 | 18,0 | | 18,3 | | 18,5 | | 18,6 | | 18,7 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 18,7 | 18,8 | | 18,7 | | 18,7 | | 18,6 | | 18,5 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 18,3 | 18,0 | | 17,5 | | 16,9 | | 16,3 | | 15,6 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | ja | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **PRUTZ** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Burgschrofen** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 103,70 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 010E40 47 | | 47N03 52 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1610 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 14,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 20,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 15,0 | 14,2 | | 13,0 | | 11,8 | | 10,0 | | 8,5 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 5,0 | 0,0 | | -10,0 | | 0,0 | | 0,0 | | -5,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | -5,0 | -5,0 | | -3,0 | | 0,0 | | 6,0 | | 10,5 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 14,0 | 16,0 | | 17,4 | | 18,6 | | 19,5 | | 20,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 20,0 | 19,2 | | 17,6 | | 15,8 | | 14,4 | | 14,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 13,3 | 12,0 | | 12,0 | | 13,0 | | 14,4 | | 15,1 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **RADENTHEIN 1** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Mitterberg** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 100,80 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 013E42 49 | | 46N48 42 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1150 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 66,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 14,8 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 12,6 | 11,4 | | 10,3 | | 7,8 | | 2,8 | | -10,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 0,0 | -10,0 | | 2,8 | | 7,8 | | 10,3 | | 11,4 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 12,6 | 13,5 | | 13,8 | | 13,5 | | 13,3 | | 13,7 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 14,4 | 14,7 | | 13,8 | | 12,1 | | 11,7 | | 13,1 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 13,8 | 13,1 | | 11,7 | | 12,1 | | 13,8 | | 14,7 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 14,4 | 13,7 | | 13,3 | | 13,5 | | 13,8 | | 13,5 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **RAMINGSTEIN 1** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Ambrosenberg** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 100,60 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 013E53 33 | | 47N04 17 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1200 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 19,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 14,8 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | -10,0 | -5,0 | | 0,0 | | 3,8 | | 6,8 | | 9,6 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 12,2 | 13,6 | | 14,5 | | 14,8 | | 14,5 | | 13,6 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 12,2 | 9,6 | | 6,8 | | 3,8 | | 0,0 | | -5,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | -10,0 | -5,0 | | 0,0 | | 3,8 | | 6,8 | | 9,6 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 12,2 | 13,6 | | 14,5 | | 14,8 | | 14,5 | | 13,6 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 12,2 | 9,6 | | 6,8 | | 3,8 | | 0,0 | | -5,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | ja | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **RECHNITZ 2** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Hirschenstein** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 104,10 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 016E23 16 | | 47N20 43 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 850 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 49,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 37,8 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 34,6 | 33,8 | | 32,3 | | 30,3 | | 28,6 | | 26,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 22,8 | 18,8 | | 10,0 | | 7,8 | | 10,0 | | 18,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 19,8 | 22,8 | | 26,8 | | 29,3 | | 31,8 | | 33,5 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 34,8 | 35,8 | | 36,8 | | 37,6 | | 37,8 | | 37,6 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 36,8 | 35,3 | | 33,1 | | 33,2 | | 34,8 | | 34,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 31,6 | 30,0 | | 32,2 | | 34,0 | | 34,7 | | 34,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **REICHENAU RAX** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Raxalpe** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 102,30 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 015E46 44 | | 47N43 06 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1545 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 68,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 10,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 5,8 | 1,0 | | -3,0 | | -7,0 | | -15,0 | | -15,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | -9,0 | -4,0 | | 1,0 | | 4,0 | | 6,0 | | 7,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 9,2 | 9,8 | | 9,7 | | 9,2 | | 8,3 | | 7,3 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 6,3 | 5,2 | | 1,0 | | -4,0 | | -8,0 | | -15,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | -15,0 | -10,0 | | -10,0 | | -10,0 | | -10,0 | | -15,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | -4,0 | 3,5 | | 7,5 | | 9,6 | | 10,0 | | 8,6 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **RENNWEG** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Atzensberg** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 106,90 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 013E37 52 | | 47N00 16 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1502 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 20,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 15,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 8,5 | 3,0 | | -5,0 | | -20,0 | | -3,0 | | -5,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | -20,0 | -20,0 | | -20,0 | | -20,0 | | -20,0 | | -5,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | -3,0 | -5,0 | | -5,0 | | 3,0 | | 8,5 | | 12,2 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 14,0 | 14,9 | | 15,0 | | 14,4 | | 13,5 | | 11,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 9,0 | 6,5 | | 6,5 | | 6,5 | | 9,0 | | 11,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 13,5 | 14,4 | | 15,0 | | 14,8 | | 14,0 | | 12,1 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **REUTTE 3** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **PTA Funkstation Hahnenkamm** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 107,40 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 010E38 27 | | 47N28 41 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1880 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 14,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 24,5 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 11,6 | 4,6 | | 4,6 | | 6,6 | | 14,6 | | 19,2 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 22,0 | 23,8 | | 24,5 | | 24,4 | | 23,4 | | 22,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 19,2 | 13,6 | | 11,6 | | 13,5 | | 14,6 | | 19,6 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 22,2 | 23,5 | | 24,0 | | 24,2 | | 23,5 | | 22,2 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 19,0 | 16,4 | | 16,4 | | 16,6 | | 20,6 | | 22,9 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 23,9 | 24,2 | | 24,1 | | 23,2 | | 21,3 | | 16,5 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **RIED INNKREIS 2** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Sulzberg** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 96,20 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 013E36 21 | | 48N09 01 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 760 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 25,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 23,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 22,0 | 22,5 | | 23,0 | | 23,0 | | 22,0 | | 22,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 23,0 | 23,0 | | 23,0 | | 22,0 | | 20,5 | | 19,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 18,0 | 13,0 | | 5,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 3,0 | 8,0 | | 8,0 | | 8,0 | | 5,0 | | 3,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | 8,0 | | 13,0 | | 19,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 20,0 | 21,5 | | 22,5 | | 23,0 | | 23,0 | | 22,5 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **ROTTENMANN** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Sonnenberg** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 103,70 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 014E20 15 | | 47N32 31 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1388 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 41,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 23,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 8,0 | 8,0 | | 8,0 | | 8,0 | | 9,0 | | 10,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 12,0 | 15,0 | | 19,0 | | 21,0 | | 22,0 | | 23,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 23,0 | 23,0 | | 22,0 | | 21,0 | | 19,0 | | 18,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 16,0 | 16,0 | | 16,0 | | 16,0 | | 17,0 | | 18,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 18,0 | 18,0 | | 17,0 | | 16,0 | | 13,0 | | 10,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 8,0 | 8,0 | | 8,0 | | 8,0 | | 8,0 | | 8,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **S AEGYD NEUWD** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Tettenhengst** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 94,60 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 015E37 20 | | 47N52 17 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 870 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 68,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 13,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 11,7 | 10,2 | | 8,9 | | 7,9 | | 6,5 | | 5,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 3,6 | -3,0 | | -12,0 | | -7,0 | | -7,0 | | -12,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | -7,0 | -7,0 | | -12,0 | | -7,0 | | 0,0 | | 2,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 4,5 | 6,0 | | 8,7 | | 10,7 | | 12,1 | | 12,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 13,0 | 12,3 | | 11,0 | | 9,5 | | 9,8 | | 10,5 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 10,4 | 10,0 | | 9,3 | | 11,0 | | 12,3 | | 12,5 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **S ANDRAE** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | |  | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 87,60 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 014E48 34 | | 46N45 00 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 582 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 35,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 20,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | V | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 17,5 | 18,3 | | 18,9 | | 19,2 | | 19,4 | | 19,7 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 19,8 | 19,9 | | 19,9 | | 20,0 | | 19,9 | | 19,9 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 19,8 | 19,7 | | 19,4 | | 19,2 | | 18,9 | | 18,3 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 17,5 | 16,8 | | 15,9 | | 15,1 | | 14,3 | | 13,6 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 13,3 | 13,0 | | 12,9 | | 12,9 | | 12,9 | | 13,0 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 13,3 | 13,6 | | 14,3 | | 15,1 | | 15,9 | | 16,8 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **S ANTON ARLB 2** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Galzig RIFU Telekom** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 103,30 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 010E13 36 | | 47N07 54 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 2170 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 30,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 23,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 0,0 | 7,0 | | 12,0 | | 14,5 | | 17,5 | | 20,2 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 21,7 | 22,7 | | 23,0 | | 22,7 | | 21,7 | | 20,2 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 17,5 | 14,5 | | 12,0 | | 7,0 | | 3,0 | | -2,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | -2,0 | 3,0 | | 7,0 | | 12,0 | | 14,5 | | 17,5 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 20,2 | 21,7 | | 22,7 | | 23,0 | | 22,7 | | 21,7 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 20,7 | 17,5 | | 14,5 | | 12,0 | | 7,0 | | 3,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **S GALLENKIRCH 2** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Tanafreida** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 105,30 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 009E58 08 | | 47N02 00 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1354 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 8,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 15,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | V | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 7,4 | 6,8 | | 6,5 | | 6,4 | | 6,4 | | 6,5 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 6,8 | 7,4 | | 8,3 | | 9,4 | | 10,6 | | 11,7 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 12,6 | 13,4 | | 14,1 | | 14,6 | | 14,8 | | 14,9 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 14,9 | 14,9 | | 14,9 | | 15,0 | | 15,0 | | 14,9 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 14,9 | 14,9 | | 14,9 | | 14,8 | | 14,6 | | 14,1 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 13,4 | 12,6 | | 11,7 | | 10,6 | | 9,4 | | 8,3 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **S GEORGEN ATT** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Lichtenberg** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 88,40 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 013E25 35 | | 47N55 58 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 875 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 42,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 26,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 8,0 | 11,0 | | 14,0 | | 18,0 | | 21,0 | | 23,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 24,5 | 25,5 | | 25,7 | | 25,8 | | 25,7 | | 25,9 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 26,0 | 26,0 | | 25,9 | | 25,7 | | 25,8 | | 25,7 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 25,5 | 24,5 | | 23,0 | | 21,0 | | 18,0 | | 14,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 11,0 | 8,0 | | 8,0 | | 11,0 | | 10,0 | | 11,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 11,0 | 11,0 | | 11,0 | | 11,0 | | 10,0 | | 11,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **S GILGEN 2** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Pöllach** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 107,20 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 013E21 14 | | 47N46 39 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 698 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 18,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 17,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | -11,0 | -13,5 | | -11,0 | | -11,0 | | -23,0 | | -13,5 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | -2,2 | 3,9 | | 8,1 | | 11,5 | | 14,5 | | 16,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 16,7 | 17,0 | | 16,7 | | 16,0 | | 14,5 | | 11,5 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 8,1 | 3,9 | | -2,2 | | -13,5 | | -23,0 | | -11,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | -11,0 | -13,5 | | -11,0 | | -7,4 | | -6,1 | | -3,9 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | -3,9 | -3,0 | | -3,9 | | -3,9 | | -6,1 | | -7,4 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **S JOHANN TIR** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Harschbichl** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 105,10 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 012E25 41 | | 47N29 02 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1604 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 12,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 20,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 17,0 | 18,0 | | 18,8 | | 19,0 | | 19,7 | | 20,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 19,5 | 18,0 | | 17,7 | | 18,5 | | 19,0 | | 19,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 18,5 | 17,5 | | 16,5 | | 14,0 | | 11,0 | | 5,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 5,0 | 12,0 | | 15,0 | | 18,0 | | 18,5 | | 18,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 18,8 | 18,8 | | 19,0 | | 19,0 | | 18,0 | | 16,5 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **S LEONHARD PZT** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Oberlehn** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 105,10 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 010E48 20 | | 47N06 57 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1478 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 10,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 14,8 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | -5,2 | -15,0 | | -15,0 | | -15,0 | | -15,0 | | -15,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | -15,0 | -15,0 | | -15,0 | | 0,0 | | 5,3 | | 8,6 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 12,0 | 13,6 | | 14,5 | | 14,8 | | 14,5 | | 13,6 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 12,0 | 8,6 | | 5,3 | | 0,0 | | -5,0 | | -15,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | -15,0 | -15,0 | | -15,0 | | -15,0 | | -15,0 | | -15,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | -5,2 | -3,2 | | -2,2 | | -2,2 | | -2,2 | | -3,2 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **S MICHAEL LUNG 2** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Aineck** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 105,90 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 013E38 42 | | 47N04 09 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1920 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 13,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 26,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 21,0 | 24,0 | | 24,0 | | 21,0 | | 23,3 | | 25,6 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 26,0 | 25,5 | | 24,7 | | 22,8 | | 20,0 | | 17,5 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 15,0 | 12,0 | | 8,0 | | 6,0 | | 6,0 | | 6,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 3,0 | 5,0 | | 5,0 | | 3,0 | | 6,0 | | 6,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 6,0 | 8,0 | | 12,0 | | 15,0 | | 17,5 | | 20,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 22,8 | 24,7 | | 25,5 | | 26,0 | | 25,6 | | 23,3 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **S MICHAEL OSTM** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Liesingberg** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 90,20 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 014E59 16 | | 47N21 26 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1080 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 42,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 14,8 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 7,8 | 6,3 | | 7,8 | | 6,8 | | 7,8 | | 9,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 12,0 | 12,9 | | 13,1 | | 13,8 | | 13,6 | | 12,6 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 10,8 | 10,8 | | 11,9 | | 11,7 | | 10,6 | | 10,3 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 12,0 | 13,2 | | 14,3 | | 14,8 | | 13,7 | | 10,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 10,1 | 12,1 | | 11,8 | | 8,8 | | 9,8 | | 13,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 13,6 | 13,5 | | 13,4 | | 13,6 | | 12,3 | | 8,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | ja | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **S POELTEN** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Jauerling** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 105,30 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 015E20 19 | | 48N20 05 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 954 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 56,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 50,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 48,7 | 48,1 | | 48,1 | | 48,0 | | 48,6 | | 48,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 48,3 | 47,1 | | 46,5 | | 45,6 | | 46,0 | | 46,7 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 47,7 | 48,3 | | 48,5 | | 48,6 | | 48,8 | | 48,9 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 48,6 | 47,8 | | 47,0 | | 47,7 | | 48,3 | | 47,5 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 47,3 | 47,0 | | 47,4 | | 47,6 | | 48,3 | | 48,6 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 49,3 | 50,0 | | 49,3 | | 48,7 | | 48,8 | | 48,7 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **SAALBACH** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Schattberg** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 104,90 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 012E38 18 | | 47N22 04 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 2010 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 24,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 15,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 10,8 | 10,9 | | 10,8 | | 11,0 | | 11,0 | | 12,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 13,2 | 14,5 | | 15,0 | | 14,8 | | 14,1 | | 12,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 11,4 | 9,3 | | 6,0 | | 2,0 | | -5,0 | | -10,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | -5,0 | -5,0 | | -10,0 | | -5,0 | | -5,0 | | -10,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | -5,0 | -1,0 | | 4,0 | | 6,3 | | 10,0 | | 11,5 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 12,8 | 14,2 | | 14,9 | | 14,8 | | 13,6 | | 11,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **SAALFELDEN 4** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Pabing Mobilfunkmast** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 103,10 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 012E50 25 | | 47N26 09 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 758 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 18,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 20,6 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | V | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 12,0 | 12,0 | | 12,0 | | 12,2 | | 12,6 | | 13,3 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 14,4 | 15,6 | | 16,7 | | 17,8 | | 18,7 | | 19,4 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 20,0 | 20,3 | | 20,5 | | 20,5 | | 20,5 | | 20,5 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 20,5 | 20,6 | | 20,5 | | 20,5 | | 20,5 | | 20,5 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 20,5 | 20,3 | | 20,0 | | 19,4 | | 18,9 | | 17,8 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 16,7 | 15,6 | | 14,4 | | 13,3 | | 12,6 | | 12,2 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | ja | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **SALZBURG 8** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Mönchsberg** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 89,60 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 013E02 23 | | 47N47 58 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 445 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 25,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 13,5 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | V | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 11,7 | 12,3 | | 12,6 | | 12,9 | | 13,2 | | 13,3 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 13,4 | 13,4 | | 13,5 | | 13,4 | | 13,4 | | 13,3 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 13,2 | 12,9 | | 12,6 | | 12,3 | | 11,7 | | 11,0 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 10,2 | 9,3 | | 8,6 | | 7,8 | | 7,1 | | 6,7 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 6,5 | 6,3 | | 6,3 | | 6,3 | | 6,5 | | 6,7 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 7,1 | 7,8 | | 8,6 | | 9,3 | | 10,2 | | 11,0 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **SCHAERDING 2** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Schardenberg** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 104,90 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 013E29 25 | | 48N31 18 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 580 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 45,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 38,9 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 34,2 | 34,0 | | 33,4 | | 33,0 | | 33,2 | | 31,5 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 30,0 | 32,2 | | 33,8 | | 34,2 | | 34,2 | | 33,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 32,9 | 30,0 | | 31,5 | | 35,8 | | 36,6 | | 37,5 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 38,5 | 38,9 | | 38,9 | | 38,5 | | 37,5 | | 36,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 34,0 | 28,8 | | 19,0 | | 19,0 | | 19,0 | | 19,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 19,0 | 27,0 | | 31,2 | | 32,0 | | 33,4 | | 34,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | ja | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **SCHLADMING 5** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **RIFU Planai** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 105,60 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 013E43 28 | | 47N22 23 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1831 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 30,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 33,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 26,5 | 29,0 | | 31,4 | | 32,7 | | 33,0 | | 32,7 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 32,2 | 31,4 | | 30,0 | | 28,0 | | 25,2 | | 22,5 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 20,5 | 18,5 | | 8,0 | | 15,0 | | 19,0 | | 17,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 13,0 | 15,0 | | 17,0 | | 15,0 | | 18,0 | | 23,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 26,0 | 27,7 | | 28,3 | | 28,6 | | 29,2 | | 29,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 29,7 | 28,0 | | 24,8 | | 23,0 | | 25,0 | | 26,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **SCHRUNS** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Berghof Golm** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 103,50 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 009E50 44 | | 47N03 52 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1885 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 16,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 14,8 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 12,8 | 14,0 | | 14,6 | | 14,5 | | 13,4 | | 12,4 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 13,6 | 14,4 | | 13,6 | | 12,4 | | 13,4 | | 14,5 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 14,6 | 14,0 | | 12,8 | | 11,0 | | 8,1 | | 4,1 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | -3,2 | -21,5 | | -6,5 | | -5,6 | | -8,6 | | -10,5 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | -9,8 | -9,6 | | -9,8 | | -10,5 | | -8,6 | | -5,6 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | -6,5 | -21,5 | | -3,2 | | 4,1 | | 8,1 | | 11,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **SCHWARZACH PG 2** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Gern** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 102,90 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 013E14 18 | | 47N18 29 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1782 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 23,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 23,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 20,4 | 22,3 | | 22,2 | | 21,1 | | 19,6 | | 20,4 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 22,0 | 23,0 | | 22,5 | | 22,4 | | 22,4 | | 22,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 21,0 | 19,0 | | 16,5 | | 13,5 | | 10,0 | | 5,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | 5,0 | | 10,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 13,5 | 16,5 | | 18,7 | | 21,5 | | 22,3 | | 22,4 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 22,6 | 22,9 | | 22,6 | | 21,2 | | 19,2 | | 19,4 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **SEEFELD TIROL 2** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Gschwandkopf** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 98,00 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 011E10 40 | | 47N18 51 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1475 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 18,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 20,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | V | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 19,9 | 19,9 | | 19,9 | | 20,0 | | 19,9 | | 19,9 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 19,9 | 19,8 | | 19,6 | | 19,3 | | 18,8 | | 18,2 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 17,4 | 16,4 | | 15,4 | | 14,3 | | 13,3 | | 12,5 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 12,0 | 11,8 | | 11,8 | | 11,8 | | 11,8 | | 11,8 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 12,0 | 12,5 | | 13,3 | | 14,3 | | 15,4 | | 16,4 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 17,4 | 18,2 | | 18,8 | | 19,3 | | 19,6 | | 19,8 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **SEMMERING** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Sonnwendstein** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 102,90 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 015E51 39 | | 47N37 44 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1518 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 37,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 39,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | M | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 30,0 | 31,0 | | 33,8 | | 34,7 | | 35,5 | | 36,0 |
| V | 30,0 | 31,0 | | 33,8 | | 34,7 | | 35,5 | | 36,0 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 36,0 | 35,5 | | 34,7 | | 33,5 | | 31,0 | | 30,0 |
| V | 36,0 | 35,5 | | 34,7 | | 33,5 | | 31,0 | | 30,0 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 30,0 | 30,0 | | 30,0 | | 30,0 | | 30,0 | | 30,0 |
| V | 30,0 | 30,0 | | 30,0 | | 30,0 | | 30,0 | | 30,0 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 30,0 | 29,6 | | 28,5 | | 28,0 | | 28,0 | | 28,2 |
| V | 30,0 | 29,6 | | 28,5 | | 28,0 | | 28,0 | | 28,2 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 28,2 | 28,0 | | 28,0 | | 28,5 | | 29,6 | | 30,0 |
| V | 28,2 | 28,0 | | 28,0 | | 28,5 | | 29,6 | | 30,0 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 30,0 | 30,0 | | 30,0 | | 30,0 | | 30,0 | | 30,0 |
| V | 30,0 | 30,0 | | 30,0 | | 30,0 | | 30,0 | | 30,0 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **SILLIAN** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Hollbruck** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 102,10 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 012E27 23 | | 46N44 21 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1327 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 41,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 20,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 11,5 | 11,5 | | 11,5 | | 14,0 | | 16,8 | | 18,6 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 19,4 | 20,0 | | 19,7 | | 18,6 | | 16,2 | | 12,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 6,0 | -2,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 1,0 | | -5,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | -5,0 | -5,0 | | -5,0 | | -5,0 | | 1,0 | | 2,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 2,0 | -2,0 | | 6,0 | | 12,0 | | 16,2 | | 18,6 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 19,7 | 20,0 | | 19,4 | | 18,6 | | 16,8 | | 14,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **SOELDEN 2** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | |  | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 105,80 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 011E00 25 | | 46N58 26 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1420 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 14,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 14,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | V | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 9,9 | 10,9 | | 11,8 | | 12,5 | | 13,0 | | 13,4 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 13,7 | 13,9 | | 13,9 | | 13,9 | | 14,0 | | 14,0 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 13,9 | 13,9 | | 13,9 | | 13,7 | | 13,4 | | 13,0 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 12,5 | 11,8 | | 10,9 | | 9,9 | | 8,9 | | 7,8 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 6,9 | 6,3 | | 5,9 | | 5,8 | | 5,8 | | 5,8 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 5,8 | 5,9 | | 6,3 | | 6,9 | | 7,8 | | 8,9 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **SONNTAG** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Stein Liftstation** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 105,30 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 009E55 21 | | 47N13 53 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1296 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 12,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 15,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | V | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 14,3 | 13,8 | | 13,3 | | 12,3 | | 11,3 | | 10,3 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 9,0 | 7,8 | | 5,5 | | 3,0 | | 1,0 | | -2,0 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | -3,0 | -4,0 | | -5,0 | | -5,0 | | -5,0 | | -4,0 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | -3,0 | -2,0 | | 1,0 | | 3,0 | | 5,5 | | 7,8 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 9,0 | 10,3 | | 11,3 | | 12,3 | | 13,3 | | 13,8 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 14,3 | 14,7 | | 14,9 | | 15,0 | | 14,9 | | 14,7 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | ja | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **SPITTAL DRAU 5** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Hühnersberg** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 101,60 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 013E26 49 | | 46N50 48 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 970 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 17,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 30,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | V | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 25,0 | 25,8 | | 27,5 | | 28,0 | | 28,1 | | 28,7 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 29,0 | 29,4 | | 29,8 | | 30,0 | | 30,0 | | 30,0 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 30,0 | 30,0 | | 30,0 | | 30,0 | | 29,8 | | 29,4 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 29,0 | 28,7 | | 28,3 | | 28,0 | | 27,5 | | 25,8 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 24,5 | 23,9 | | 23,0 | | 22,6 | | 22,3 | | 22,1 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 22,1 | 22,3 | | 22,6 | | 23,0 | | 23,9 | | 24,5 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **ST VEIT 2** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Zensweg** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 107,60 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 014E21 55 | | 46N46 39 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 540 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 30,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 20,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | -10,0 | | -10,0 | | -10,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | -10,0 | -10,0 | | -10,0 | | -10,0 | | -10,0 | | 2,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 7,0 | 12,0 | | 14,5 | | 17,5 | | 19,0 | | 19,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 20,0 | 19,8 | | 19,0 | | 17,5 | | 14,5 | | 12,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 7,0 | 2,0 | | -10,0 | | -10,0 | | -10,0 | | -10,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | -10,0 | -10,0 | | -10,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **STEUERBERG** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Hinterwachsenberg** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 106,60 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 014E06 07 | | 46N46 09 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1079 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 29,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 20,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | M | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 5,0 | 8,0 | | 9,0 | | 11,0 | | 12,0 | | 11,0 |
| V | 7,0 | 2,0 | | 7,0 | | 10,0 | | 11,0 | | 13,0 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 11,0 | 11,0 | | 11,0 | | 11,0 | | 12,0 | | 14,0 |
| V | 15,0 | 16,0 | | 17,0 | | 17,0 | | 16,0 | | 15,0 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 16,0 | 17,0 | | 17,0 | | 17,0 | | 17,0 | | 17,0 |
| V | 16,0 | 17,0 | | 17,0 | | 17,0 | | 17,0 | | 15,0 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 15,0 | 13,0 | | 13,0 | | 13,0 | | 13,0 | | 13,0 |
| V | 14,0 | 16,0 | | 17,0 | | 17,0 | | 17,0 | | 17,0 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 15,0 | 16,0 | | 17,0 | | 17,0 | | 16,0 | | 15,0 |
| V | 15,0 | 14,0 | | 15,0 | | 16,0 | | 17,0 | | 16,0 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 13,0 | 11,0 | | 7,0 | | 8,0 | | 9,0 | | 7,0 |
| V | 14,0 | 9,0 | | 9,0 | | 14,0 | | 15,0 | | 13,0 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **STEYR 4** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Mobilfunkmast** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 92,20 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 014E26 07 | | 48N01 59 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 368 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 30,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 17,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | V | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 14,5 | 13,7 | | 12,8 | | 11,2 | | 10,2 | | 9,7 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 9,2 | 9,0 | | 8,9 | | 8,9 | | 8,9 | | 9,0 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 9,2 | 9,7 | | 10,2 | | 11,2 | | 12,8 | | 13,7 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 14,5 | 15,3 | | 15,7 | | 16,2 | | 16,5 | | 16,7 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 16,8 | 16,9 | | 16,9 | | 17,0 | | 16,9 | | 16,9 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 16,8 | 16,7 | | 16,5 | | 16,7 | | 15,7 | | 15,3 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **STRASSWALCHEN** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Tannberg** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 91,30 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 013E11 16 | | 47N58 26 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 786 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 30,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 20,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 11,0 | 14,0 | | 17,0 | | 18,5 | | 19,7 | | 20,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 19,6 | 18,6 | | 17,0 | | 13,8 | | 8,3 | | 6,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 8,6 | 10,0 | | 12,5 | | 13,5 | | 14,0 | | 13,7 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 12,7 | 11,6 | | 9,6 | | 6,5 | | 2,0 | | -5,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | -10,0 | -10,0 | | -10,0 | | -10,0 | | -10,0 | | -10,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | -10,0 | -10,0 | | -10,0 | | -5,0 | | 0,0 | | 6,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **TAMSWEG** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Leonhardsberg** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 89,80 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 013E48 19 | | 47N07 02 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1350 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 37,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 15,8 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | V | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 15,6 | 14,5 | | 11,8 | | 10,0 | | 13,3 | | 15,1 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 14,6 | 11,5 | | 4,8 | | -0,2 | | 5,0 | | 7,8 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 9,6 | 9,4 | | 7,8 | | 5,3 | | 2,8 | | -2,2 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | -2,2 | 2,8 | | 4,8 | | 4,8 | | 1,8 | | -1,2 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 1,8 | 5,8 | | 8,5 | | 10,0 | | 11,2 | | 12,0 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 12,6 | 13,4 | | 14,0 | | 14,6 | | 15,3 | | 15,7 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **TRAISEN** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Tarschberg** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 104,60 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 015E34 56 | | 48N02 04 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 780 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 50,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 23,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 5,0 | 3,0 | | -2,0 | | -2,0 | | -2,0 | | -2,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | -2,0 | -2,0 | | -2,0 | | 3,0 | | 9,0 | | 13,5 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 17,0 | 20,0 | | 21,8 | | 22,8 | | 23,0 | | 22,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 21,8 | 20,0 | | 17,0 | | 13,5 | | 9,0 | | 3,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | -2,0 | -2,0 | | -2,0 | | -2,0 | | -2,0 | | -2,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | -2,0 | 3,0 | | 5,0 | | 7,0 | | 7,0 | | 7,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | ja | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **TUERNITZ** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Karnerleiten** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 94,90 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 015E29 09 | | 47N55 54 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 530 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 30,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 10,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | V | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 3,0 | 3,2 | | 3,6 | | 4,3 | | 5,1 | | 5,9 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 6,7 | 7,4 | | 8,3 | | 8,7 | | 9,3 | | 9,4 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 9,7 | 9,8 | | 9,9 | | 9,9 | | 10,0 | | 9,9 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 9,9 | 9,8 | | 9,7 | | 9,4 | | 9,3 | | 8,7 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 8,3 | 7,4 | | 6,7 | | 5,9 | | 5,1 | | 4,3 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 3,6 | 3,2 | | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | ja | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **TURRACH** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | |  | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 94,30 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 013E53 14 | | 46N54 59 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 2040 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 15,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 23,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | V | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 23,0 | 22,5 | | 21,3 | | 19,8 | | 17,0 | | 14,5 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 11,0 | 8,0 | | 6,0 | | 3,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 3,0 | | 6,0 | | 8,0 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 11,0 | 14,5 | | 17,0 | | 19,8 | | 21,3 | | 22,5 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **UEBELBACH** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Mobilfunkmast Palpas** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 107,00 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 015E15 36 | | 47N12 33 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 700 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 30,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 20,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | V | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 20,0 | 19,9 | | 19,9 | | 19,8 | | 19,7 | | 19,5 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 19,2 | 18,8 | | 18,3 | | 17,5 | | 16,8 | | 15,8 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 15,1 | 14,3 | | 13,6 | | 13,3 | | 13,1 | | 12,9 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 12,9 | 12,9 | | 13,1 | | 13,3 | | 13,6 | | 14,3 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 15,1 | 13,8 | | 16,8 | | 17,5 | | 18,3 | | 18,8 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 19,2 | 19,5 | | 19,7 | | 19,8 | | 19,9 | | 19,9 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **UNKEN** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Unkenberg** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 103,10 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 012E41 42 | | 47N38 13 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 860 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 20,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 17,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 7,0 | 10,8 | | 13,2 | | 15,0 | | 16,3 | | 16,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 16,9 | 16,4 | | 15,3 | | 13,6 | | 11,2 | | 8,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 4,0 | -1,0 | | -8,0 | | -8,0 | | -8,0 | | -8,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | -8,0 | -6,0 | | -3,0 | | -2,0 | | -1,0 | | -1,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | -1,0 | -2,0 | | -3,0 | | -6,0 | | -8,0 | | -8,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | -8,0 | -8,0 | | -8,0 | | -8,0 | | -1,0 | | 3,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **UNTERACH ATTS** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Ackerschneid** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 105,50 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 013E27 56 | | 47N47 33 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1070 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 68,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 17,8 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 13,8 | 12,8 | | 13,8 | | 13,8 | | 14,8 | | 14,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 14,8 | 14,8 | | 15,8 | | 17,8 | | 17,8 | | 17,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 16,8 | 16,8 | | 17,8 | | 17,8 | | 17,8 | | 15,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 12,8 | 11,8 | | 10,8 | | 7,8 | | 3,8 | | 2,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 2,8 | 4,8 | | 8,8 | | 11,8 | | 12,8 | | 14,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 14,8 | 14,8 | | 14,8 | | 13,8 | | 14,8 | | 14,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **UNZMARKT** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Rittersberg** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 91,50 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 014E26 24 | | 47N13 01 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1190 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 19,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 15,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | -3,0 | -3,0 | | -5,0 | | -1,0 | | 6,0 | | 10,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 12,6 | 14,1 | | 14,7 | | 15,0 | | 14,8 | | 13,5 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 11,8 | 12,2 | | 12,8 | | 11,7 | | 12,4 | | 14,3 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 14,9 | 14,9 | | 14,3 | | 13,3 | | 11,2 | | 8,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 3,0 | -5,0 | | -3,0 | | -2,0 | | -3,0 | | -5,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | -3,0 | -5,0 | | -5,0 | | -5,0 | | -3,0 | | -3,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **VIKTRING** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Stifterkogel** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 91,60 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 014E17 49 | | 46N34 36 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 720 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 42,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 15,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 15,0 | 14,8 | | 14,2 | | 13,0 | | 10,0 | | 9,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 6,0 | 2,8 | | -2,0 | | -7,0 | | -2,0 | | 2,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 6,0 | 9,0 | | 10,0 | | 13,0 | | 14,2 | | 14,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 15,0 | 14,8 | | 14,2 | | 13,0 | | 10,0 | | 9,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 6,0 | 2,8 | | -2,0 | | -7,0 | | -2,0 | | 2,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 6,0 | 9,0 | | 10,0 | | 13,0 | | 14,2 | | 14,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **VILLACH 5** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Oswaldiberg** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 107,60 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 013E51 13 | | 46N38 54 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 946 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 35,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 23,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | V | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 19,5 | 20,5 | | 21,6 | | 22,4 | | 22,8 | | 23,0 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 22,8 | 22,3 | | 21,8 | | 21,3 | | 19,9 | | 14,0 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 10,0 | 16,5 | | 17,6 | | 16,8 | | 16,8 | | 17,4 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 17,5 | 17,3 | | 16,7 | | 16,0 | | 15,2 | | 14,6 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 13,5 | 11,2 | | 8,0 | | 3,0 | | -2,0 | | -2,0 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | -2,0 | 1,0 | | 7,0 | | 12,0 | | 15,5 | | 17,7 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **VOECKLABRUCK 2** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Kronberg** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 87,90 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 013E43 35 | | 47N56 02 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 825 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 8,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 23,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | V | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 21,9 | 20,9 | | 19,7 | | 17,9 | | 15,5 | | 12,0 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 9,0 | 6,0 | | 0,0 | | -2,0 | | -2,0 | | -2,0 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 2,0 | 2,0 | | -2,0 | | -2,0 | | -2,0 | | 0,0 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 6,0 | 11,0 | | 14,0 | | 16,5 | | 18,7 | | 20,3 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 21,3 | 22,3 | | 22,7 | | 23,0 | | 22,8 | | 22,6 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **WAIDHOFEN YB 5** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Sonntagberg** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 101,30 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 014E46 40 | | 47N59 58 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 694 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 39,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 26,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | V | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 25,1 | 25,9 | | 26,0 | | 25,9 | | 25,0 | | 23,9 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 22,4 | 19,5 | | 17,3 | | 16,3 | | 16,0 | | 16,0 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 15,9 | 15,9 | | 17,9 | | 19,5 | | 20,4 | | 20,1 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 19,0 | 17,3 | | 15,0 | | 13,2 | | 13,0 | | 12,9 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 12,9 | 12,5 | | 11,6 | | 11,6 | | 12,6 | | 12,6 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 12,6 | 13,1 | | 15,5 | | 18,8 | | 22,0 | | 23,8 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **WAIDRING 2** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | |  | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 102,00 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 012E34 17 | | 47N35 05 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 800 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 11,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 20,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | V | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 11,8 | 11,8 | | 11,8 | | 11,8 | | 12,0 | | 12,5 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 13,4 | 14,3 | | 15,4 | | 16,4 | | 17,4 | | 18,2 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 18,8 | 19,3 | | 19,6 | | 19,8 | | 19,9 | | 19,9 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 19,9 | 20,0 | | 19,9 | | 19,9 | | 19,9 | | 19,8 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 19,6 | 19,3 | | 18,8 | | 18,2 | | 17,4 | | 16,4 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 15,4 | 14,3 | | 13,3 | | 12,5 | | 12,0 | | 11,8 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **WARTBERG MZT 1** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Wartbergkogel** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 104,50 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 015E28 49 | | 47N31 13 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 658 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 24,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 20,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | -2,0 | 5,0 | | 10,0 | | 13,0 | | 16,5 | | 18,4 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 19,7 | 20,0 | | 19,7 | | 18,4 | | 16,5 | | 13,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 10,0 | 5,0 | | -2,0 | | -5,0 | | -7,0 | | -7,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | -5,0 | 5,0 | | 10,0 | | 13,0 | | 16,5 | | 18,4 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 19,7 | 20,0 | | 19,7 | | 18,4 | | 16,5 | | 13,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 10,0 | 5,0 | | -2,0 | | -5,0 | | -7,0 | | -7,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **WEITRA** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Wachberg** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 90,20 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 014E48 49 | | 48N39 10 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 932 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 88,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 34,8 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 28,8 | 30,8 | | 32,8 | | 33,8 | | 34,8 | | 34,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 34,8 | 33,8 | | 32,8 | | 31,8 | | 31,8 | | 30,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 30,8 | 31,8 | | 31,8 | | 31,8 | | 30,8 | | 29,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 27,8 | 24,8 | | 22,8 | | 20,8 | | 19,8 | | 19,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 19,8 | 19,8 | | 19,8 | | 19,8 | | 19,8 | | 19,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 19,8 | 19,8 | | 19,8 | | 20,8 | | 21,8 | | 25,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **WEIZ 2** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Landscha** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 88,70 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 015E37 48 | | 47N14 01 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 620 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 20,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 22,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | V | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 12,1 | 12,1 | | 12,3 | | 12,6 | | 13,2 | | 14,2 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 15,4 | 16,6 | | 17,8 | | 18,8 | | 19,7 | | 20,4 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 21,0 | 21,4 | | 21,7 | | 21,9 | | 22,0 | | 22,0 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 22,0 | 21,9 | | 21,7 | | 21,4 | | 21,0 | | 20,4 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 19,7 | 18,8 | | 17,8 | | 16,6 | | 15,4 | | 14,2 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 13,2 | 12,6 | | 12,3 | | 12,1 | | 12,1 | | 12,1 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **WENNS** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Klapf** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 105,80 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 010E43 59 | | 47N08 48 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1330 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 30,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 13,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 12,1 | 12,1 | | 11,7 | | 10,6 | | 9,2 | | 8,4 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 9,3 | 8,3 | | 8,3 | | 9,3 | | 10,6 | | 11,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 12,6 | 13,0 | | 12,8 | | 11,8 | | 10,0 | | 7,1 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 4,6 | -7,0 | | 0,5 | | 5,1 | | 8,6 | | 9,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 10,8 | 11,1 | | 11,3 | | 11,3 | | 10,1 | | 8,9 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 9,6 | 10,0 | | 9,7 | | 8,9 | | 10,4 | | 11,7 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **WERFEN** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Feuerseng** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 100,40 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 013E10 43 | | 47N29 03 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 880 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 41,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 10,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 8,0 | 7,0 | | 6,0 | | 5,0 | | 2,0 | | -4,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | -4,0 | -3,0 | | -2,0 | | 2,0 | | 6,0 | | 8,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 9,5 | 9,8 | | 9,5 | | 9,1 | | 7,7 | | 6,5 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 5,5 | 4,8 | | 2,0 | | -6,0 | | -10,0 | | -8,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | -8,0 | -10,0 | | -4,0 | | -1,0 | | 0,0 | | 2,5 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 6,0 | 8,0 | | 9,5 | | 10,0 | | 10,0 | | 9,2 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **WEYER** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Hangelsberg** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 103,10 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 014E39 08 | | 47N50 33 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 650 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 41,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 20,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 10,0 | 11,5 | | 15,0 | | 17,5 | | 19,0 | | 19,9 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 19,9 | 18,8 | | 17,0 | | 15,0 | | 14,5 | | 14,5 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 13,0 | 10,0 | | 16,0 | | 17,4 | | 17,8 | | 17,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 18,2 | 18,7 | | 18,4 | | 17,7 | | 16,0 | | 14,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 10,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | -3,0 | | 2,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 2,0 | 0,0 | | 0,0 | | 5,0 | | 7,0 | | 8,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **WIEN 1** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Kahlenberg** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 105,80 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 016E20 02 | | 48N16 36 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 485 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 95,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 50,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 49,1 | 48,5 | | 47,4 | | 47,1 | | 49,0 | | 49,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 48,8 | 48,3 | | 47,3 | | 47,2 | | 48,2 | | 48,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 49,1 | 48,6 | | 47,9 | | 48,1 | | 49,7 | | 50,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 48,3 | 47,3 | | 46,2 | | 46,7 | | 48,1 | | 48,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 49,0 | 48,3 | | 47,6 | | 48,0 | | 49,6 | | 50,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 49,3 | 47,4 | | 46,4 | | 46,9 | | 48,3 | | 49,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **WIEN 2** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Himmelhof** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 97,50 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 016E15 20 | | 48N11 30 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 325 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 27,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 23,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 18,5 | 16,5 | | 13,0 | | 8,0 | | 3,0 | | -2,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | -2,0 | -2,0 | | 1,0 | | 3,0 | | 3,5 | | 4,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 4,5 | 5,0 | | 6,0 | | 6,0 | | 5,0 | | 4,5 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 4,0 | 3,5 | | 3,0 | | 1,0 | | -2,0 | | -2,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 3,0 | 8,0 | | 13,0 | | 16,5 | | 18,5 | | 20,4 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 21,8 | 22,7 | | 23,0 | | 22,7 | | 21,8 | | 20,4 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **WINDISCHGARSTEN** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Kleinerberg** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 106,00 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 014E22 00 | | 47N44 00 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 1285 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 68,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 21,8 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | -2,2 | -2,2 | | -8,2 | | -8,2 | | -8,2 | | -2,2 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | -2,2 | -8,2 | | 1,8 | | 7,8 | | 12,3 | | 15,3 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 17,3 | 19,2 | | 20,9 | | 21,7 | | 21,8 | | 21,1 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | 19,9 | 19,3 | | 20,2 | | 21,2 | | 21,1 | | 20,1 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | 20,0 | 21,1 | | 21,8 | | 21,5 | | 20,5 | | 19,1 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | 17,5 | 15,3 | | 12,3 | | 7,8 | | 1,8 | | -8,2 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **WOERGL 4** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Werlberg** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 97,20 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 012E06 34 | | 47N29 42 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 740 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 8,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 20,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | V | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 17,6 | 16,5 | | 15,0 | | 13,3 | | 11,4 | | 9,2 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 7,2 | 5,1 | | 3,5 | | 2,9 | | 2,3 | | 2,3 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 2,3 | 2,3 | | 2,3 | | 2,3 | | 2,3 | | 2,9 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 3,5 | 5,1 | | 7,2 | | 9,2 | | 11,4 | | 13,3 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 15,0 | 16,5 | | 17,6 | | 18,6 | | 19,2 | | 19,6 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 19,9 | 20,0 | | 19,9 | | 19,6 | | 19,2 | | 18,6 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **WOLFSBERG 2** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | |  | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 94,00 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 014E45 12 | | 46N48 01 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 980 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 6,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 20,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | H | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H | 15,0 | 16,4 | | 17,6 | | 18,6 | | 19,4 | | 19,8 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H | 20,0 | 19,8 | | 19,4 | | 18,6 | | 17,6 | | 16,4 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H | 15,0 | 13,0 | | 11,5 | | 9,0 | | 6,0 | | 2,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H | -5,0 | -5,0 | | -5,0 | | -5,0 | | -5,0 | | -5,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H | -5,0 | -5,0 | | -5,0 | | -5,0 | | -5,0 | | -5,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H | -5,0 | 2,0 | | 6,0 | | 9,0 | | 11,5 | | 13,0 |
| V |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **ZELL AM SEE 2** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Bruck** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 107,90 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 012E48 43 | | 47N17 10 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 755 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 36,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 25,0 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | V | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 25,0 | 25,0 | | 24,9 | | 24,8 | | 24,7 | | 24,5 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 24,2 | 23,8 | | 23,5 | | 22,5 | | 22,0 | | 21,0 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 20,0 | 19,5 | | 18,5 | | 18,5 | | 18,1 | | 18,0 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 18,0 | 18,0 | | 18,1 | | 18,3 | | 18,5 | | 19,5 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 20,0 | 21,0 | | 22,0 | | 22,5 | | 23,5 | | 23,8 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 24,2 | 24,5 | | 24,7 | | 24,8 | | 24,9 | | 25,0 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | nein | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |