Beilage 1 

1	Name der Funkstelle	 	BRUCK MUR 3	
2	Standortbezeichnung	Mugel	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 106,60	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	015E10 57	47N21 59	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 1410	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	  6,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 33,8	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 H	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H	 15,8	 20,6	 22,1	 21,7	 20,7	 20,4	
	V							
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H	 20,5	 20,0	 18,0	 14,5	 10,1	 10,7	
	V							
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H	 13,4	 13,7	 11,8	 12,8	 13,1	 10,0	
	V							
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H	 -1,6	 12,3	 17,9	 22,3	 25,9	 28,9	
	V							
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H	 31,1	 32,6	 33,5	 33,8	 33,5	 32,7	
	V							
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H	 31,4	 29,3	 26,3	 22,9	 19,7	 15,5	
	V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	ja	
22	Bemerkungen	

Beilage 2 

1	Name der Funkstelle	 	DEUTSCHLANDSBERG 2	
2	Standortbezeichnung	Burg Landsberg	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 107,00	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	015E11 48	46N48 48	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 492	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 18,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 22,4	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	 21,1	 21,7	 22,2	 22,4	 22,4	 22,4	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	 22,2	 21,7	 21,1	 20,4	 19,3	 18,0	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	 16,4	 14,5	 12,9	 10,7	  8,4	  7,5	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	  7,0	  6,5	  6,3	  6,4	  6,5	  6,4	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	  6,3	  6,5	  7,0	  7,5	  8,4	 10,7	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 12,9	 14,5	 16,4	 18,0	 19,3	 20,4	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	ja	
22	Bemerkungen	

Beilage 3 

1	Name der Funkstelle	 	EISENERZ 1	
2	Standortbezeichnung	Polster-CATV	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 101,10	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	014E57 37	47N31 53	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 1832	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 12,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 17,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	 -4,6	 -1,4	  0,6	 -2,0	 -9,0	 -2,4	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	 -5,5	 -7,8	  0,1	  0,4	 -2,1	 -3,9	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	 -4,3	  0,0	  5,0	  8,4	 10,6	 11,3	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	 10,6	  9,3	  8,8	  8,2	  9,5	 11,9	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	 12,9	 14,0	 15,5	 16,5	 17,0	 16,9	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 16,2	 14,5	 11,8	  7,9	  2,7	 -2,9	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Beilage 4 

1	Name der Funkstelle	 	FROHNLEITEN 2	
2	Standortbezeichnung	A1-Mobilfunkmast	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 103,30	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	015E19 46	47N17 15	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 685	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 25,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 20,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 H	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H	  7,9	 10,7	 14,4	 17,3	 19,1	 19,8	
	V							
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H	 19,9	 19,4	 18,5	 17,0	 15,1	 11,9	
	V							
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H	 10,8	 10,9	 10,8	 13,5	 16,2	 17,7	
	V							
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H	 19,1	 19,8	 20,0	 19,7	 18,5	 16,0	
	V							
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H	 12,8	  8,9	  7,6	  7,6	  6,0	  0,9	
	V							
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H	 -2,2	 -0,6	 -0,7	  3,9	  7,2	  7,8	
	V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Beilage 5 

1	Name der Funkstelle	 	GRATKORN 2	
2	Standortbezeichnung	Gsoller Kogel	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	  95,00	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	015E19 00	47N09 01	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 662	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 43,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 19,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 H	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H	 18,5	 19,0	 19,0	 18,5	 17,5	 17,0	
	V							
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H	 17,5	 18,5	 18,5	 17,5	 17,0	 17,5	
	V							
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H	 18,0	 19,0	 19,0	 18,5	 17,5	 17,0	
	V							
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H	 17,5	 18,5	 18,5	 18,0	 16,5	 15,0	
	V							
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H	 15,5	 15,5	 15,5	 15,0	 14,5	 15,5	
	V							
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H	 16,5	 17,0	 16,0	 15,5	 16,5	 17,5	
	V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	ja	
22	Bemerkungen	

Beilage 6 

1	Name der Funkstelle	 	GRAZ 12	
2	Standortbezeichnung	Schloßberg	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 100,00	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	015E26 14	47N04 33	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 460	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 32,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 27,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	 18,8	 18,8	 19,0	 19,5	 20,3	 21,3	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	 22,4	 23,4	 24,4	 25,2	 25,8	 26,3	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	 26,6	 26,8	 26,9	 26,9	 26,9	 27,0	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	 26,9	 26,9	 26,9	 26,8	 26,6	 26,3	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	 25,8	 25,2	 24,4	 23,4	 22,4	 21,3	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 20,3	 19,5	 19,0	 18,8	 18,8	 18,8	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Beilage 7 

1	Name der Funkstelle	 	KAPFENBERG 3	
2	Standortbezeichnung	Burg Oberkapfenberg	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	  95,00	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	015E17 37	47N26 24	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 630	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 18,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 17,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	 16,9	 16,9	 16,8	 16,6	 16,3	 15,8	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	 15,2	 14,4	 13,4	 12,4	 11,3	 10,3	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	  9,5	  9,0	  8,8	  8,8	  8,8	  8,8	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	  8,8	  9,0	  9,5	 10,3	 11,3	 12,4	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	 13,4	 14,4	 15,2	 15,8	 16,3	 16,6	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 16,8	 16,9	 16,9	 16,9	 17,0	 16,9	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	ja	
22	Bemerkungen	

Beilage 8 

1	Name der Funkstelle	 	KNITTELFELD 2	
2	Standortbezeichnung	Feistritzer Wald	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 101,10	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	014E46 46	47N09 22	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 860	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 35,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 24,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 H	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H	 23,6	 24,0	 22,9	 21,6	 21,7	 23,0	
	V							
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H	 23,5	 23,1	 21,7	 19,8	 18,3	 16,6	
	V							
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H	 13,1	 -0,3	  2,3	  2,3	 -0,3	 13,1	
	V							
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H	 16,6	 18,3	 19,8	 21,7	 23,1	 23,5	
	V							
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H	 23,0	 21,7	 21,6	 22,9	 24,0	 23,6	
	V							
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H	 22,7	 22,2	 22,6	 22,6	 22,2	 22,7	
	V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Beilage 9 

1	Name der Funkstelle	 	LEOBEN 2	
2	Standortbezeichnung	Galgenberg	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 104,70	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	015E04 24	47N22 08	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 791	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 18,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 16,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 H	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H	 12,0	 11,4	 12,5	 12,1	 13,4	 15,2	
	V							
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H	 15,8	 16,0	 15,7	 14,5	 13,1	 10,4	
	V							
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H	  6,8	  1,6	 -5,3	 -2,3	 -5,3	  1,6	
	V							
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H	  6,8	 10,4	 13,1	 14,5	 15,7	 16,0	
	V							
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H	 15,8	 15,2	 13,4	 12,1	 12,5	 11,4	
	V							
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H	 12,0	 13,9	 14,8	 15,0	 14,8	 13,9	
	V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	ja	
22	Bemerkungen	

Beilage 10 

1	Name der Funkstelle	 	MUERZZUSCHLAG	
2	Standortbezeichnung	Ganzstein	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 107,00	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	015E40 16	47N35 43	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 870	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 47,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 15,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 H	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H	  8,8	  9,8	  9,8	  9,8	  8,8	  7,8	
	V							
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H	  6,8	  4,8	  0,0	  0,0	  0,0	  0,0	
	V							
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H	  0,0	  0,0	  0,0	  0,0	  0,0	  0,8	
	V							
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H	  2,8	  6,8	  8,8	 10,8	 12,8	 13,8	
	V							
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H	 14,8	 14,8	 14,8	 14,8	 13,8	 11,8	
	V							
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H	  8,8	  6,8	  4,8	  3,8	  3,8	  5,8	
	V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Beilage 11 

1	Name der Funkstelle	 	PERNEGG	
2	Standortbezeichnung	Funkmast	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 103,30	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	015E21 07	47N21 56	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 680	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 30,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 17,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	 16,9	 16,7	 16,4	 15,8	 15,1	 14,2	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	 13,1	 12,0	 10,8	  9,7	  9,0	  8,6	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	  8,4	  8,4	  8,4	  8,6	  9,0	  9,7	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	 10,8	 12,0	 13,1	 14,2	 15,1	 15,8	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	 16,4	 16,7	 16,9	 16,9	 16,9	 16,9	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 16,9	 17,0	 16,9	 16,9	 16,9	 16,9	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Beilage 12 

1	Name der Funkstelle	 	ROTTENMANN	
2	Standortbezeichnung	Sonnenberg	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 104,80	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	014E20 15	47N32 31	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 1388	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 41,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 17,7	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 H	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H	  0,0	  0,0	  0,0	  0,0	  0,0	  0,0	
	V							
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H	  5,7	  9,2	 12,4	 14,2	 15,9	 17,0	
	V							
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H	 17,5	 17,7	 17,7	 16,0	 14,0	 10,4	
	V							
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H	  9,7	 10,0	  7,0	  5,7	  8,4	 11,2	
	V							
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H	 12,6	 12,3	 11,5	 10,0	  8,0	  5,0	
	V							
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H	  3,0	  1,2	  0,0	  0,0	  0,0	  0,0	
	V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Beilage 13 

1	Name der Funkstelle	 	SCHLADMING 4	
2	Standortbezeichnung	Hochwurzen	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 106,30	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	013E38 22	47N21 37	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 1849	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 20,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 33,2	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 H	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H	 26,2	 24,9	 26,3	 29,3	 31,5	 32,6	
	V							
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H	 33,0	 33,2	 32,9	 32,3	 31,3	 30,0	
	V							
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H	 28,1	 26,2	 24,0	 21,7	 17,8	 12,2	
	V							
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H	  5,8	  9,0	 11,9	 10,2	 12,2	 17,2	
	V							
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H	 21,9	 23,7	 24,7	 25,9	 26,2	 26,5	
	V							
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H	 26,4	 26,2	 26,1	 26,7	 27,3	 27,3	
	V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Beilage 14 

1	Name der Funkstelle	 	TRABOCH	
2	Standortbezeichnung	Schafberg	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 103,30	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	014E59 56	47N22 59	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 922	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 23,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 17,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 H	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H	 14,0	 15,9	 16,8	 16,5	 16,3	 14,7	
	V							
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H	 11,7	  6,9	  6,0	  6,3	  6,5	 10,3	
	V							
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H	 13,6	 15,4	 16,4	 16,9	 16,1	 14,1	
	V							
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H	 10,9	  6,4	  2,2	  3,1	  1,4	  5,2	
	V							
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H	 10,5	 14,2	 15,9	 16,8	 16,6	 15,8	
	V							
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H	 14,1	 11,3	  9,3	 10,2	  9,7	 10,7	
	V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Beilage 15 

1	Name der Funkstelle	 	UEBELBACH 3	
2	Standortbezeichnung	Badergasse	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 106,60	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	015E14 01	47N13 39	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 593	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 15,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 17,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	  9,0	  8,6	  8,4	  8,4	  8,4	  8,6	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	  9,0	  9,7	 10,8	 12,0	 13,1	 14,2	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	 15,1	 15,8	 16,4	 16,7	 16,9	 16,9	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	 16,9	 16,9	 16,9	 17,0	 16,9	 16,9	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	 16,9	 16,9	 16,9	 16,7	 16,4	 15,8	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 15,1	 14,2	 13,1	 12,0	 10,8	  9,7	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Beilage 16 

1	Name der Funkstelle	 	VOITSBERG 2	
2	Standortbezeichnung	Arnstein	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	  88,80	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	015E10 59	47N01 31	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 561	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 12,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 23,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 H	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H	 15,4	  9,8	 -2,8	 -0,3	 -2,8	  9,8	
	V							
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H	 15,4	 18,4	 20,6	 21,9	 22,7	 23,0	
	V							
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H	 23,0	 23,0	 22,7	 21,9	 20,6	 18,4	
	V							
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H	 15,4	  9,8	 -2,8	 -0,3	 -2,8	  9,8	
	V							
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H	 15,4	 18,4	 20,6	 21,9	 22,7	 23,0	
	V							
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H	 23,0	 23,0	 22,7	 21,9	 20,6	 18,4	
	V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	ja	
22	Bemerkungen