Beilage : 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle  | **BAD ISCHL 4** |
| 2 | Standortbezeichnung |  |
| 3 | Lizenzinhaber |  |
| 4 | Senderbetreiber |  |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | 1,476 |
| 6 | Programmname |  |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | 013E33 21 | 47N42 52 | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | 500 |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | 13,5 |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW  |  |
| 11 | max. Strahlungsleistung (EMRP) in dBW (total) | 25,8 |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | ND |
| 13 | Frequenztoleranz in Hz | +/- 10 |
| 14 | Bandbreite und Sendeart; gemäß VO-Funk | 9K00A3EGN |
| 15 | Polarisation | V |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*e.m.r.p. in dBW*) |
| Grad | **0** | **10** | **20** | **30** | **40** | **50** |
| H |   |  |  |  |  |  |
| V |  25,4 |  25,4 |  25,4 |  25,4 |  25,4 |  25,4 |
| Grad | **60** | **70** | **80** | **90** | **100** | **110** |
| H |   |  |  |  |  |  |
| V |  25,4 |  25,4 |  25,4 |  25,4 |  25,4 |  25,4 |
| Grad | **120** | **130** | **140** | **150** | **160** | **170** |
| H |   |  |  |  |  |  |
| V |  25,4 |  25,4 |  25,4 |  25,4 |  25,4 |  25,4 |
| Grad | **180** | **190** | **200** | **210** | **220** | **230** |
| H |   |  |  |  |  |  |
| V |  25,4 |  25,4 |  25,4 |  25,4 |  25,4 |  25,4 |
| Grad | **240** | **250** | **260** | **270** | **280** | **290** |
| H |   |  |  |  |  |  |
| V |  25,4 |  25,4 |  25,4 |  25,4 |  25,4 |  25,4 |
| Grad | **300** | **310** | **320** | **330** | **340** | **350** |
| H |   |  |  |  |  |  |
| V |  25,4 |  25,4 |  25,4 |  25,4 |  25,4 |  25,4 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Bundesgesetz ü. Funkanlagen und Telekommunikations-endeinrichtungen (FTEG), BGBl. I Nr. 134/2001 i.d.g.F. |
| 18 | Qualität der Rundfunkaussendung | mono |
| 19 | maximale Audiobandbreite gemäß GE75 in kHz | 10 |
| 20 | Art der Programmzubringung*(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | Leitung |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | ja |
| 22 | Bemerkungen: |